#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Taga

# Taga

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Ühendab olemasoleva võrguga Etherneti kaablit kasutades.

2. RF-sisend, mis ühendatakse kaabli või antenniga.

   ####

   - Satelliidiga ühilduvate mudelite korral on saadaval ka satelliidisisend.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Võimaldab kuulata teleri heli ühendatud digitaalsisendiga kodukinosüsteemist.

4. / AV1

   Ühendage SCART-kaabliga. Kui ühendate analoogdekooderi, väljastab teleri häälestaja dekooderile šifreeritud signaale ja dekooder dešifreerib signaalid enne nende väljastamist.

   ####

   - Teatud mudelite puhul või teatud piirkondades tuleb digitaalse RF-väljundi kasutamisel määrata SCART-i väljundi seade. Vajutage nuppu OPTIONS, seejärel valige suvand [SCART REC sees].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Sisendit saab kasutada liitvideo sisendina või komponentvideo sisendina. Monoseadme ühendamisel ühendage pesaga L (MONO).

   Liitvideo sisendi kasutamisel ühendage video korral pesaga AV2 ja helisignaalide puhul pesaga (L/R) liideses / COMPONENT IN.

   Komponentühenduse korral kasutage videosignaalide jaoks pesasid Y, PB, PR ja helisignaalide jaoks ühendage ka pesaga (L/R).

   ####

   - Teler tuvastab sisendi automaatselt ning lülitub AV2-lt / COMPONENT IN-ile ja vastupidi. Sisenditüübi käsitsi sisestamiseks vajutage nuppu HOME, valige → [Välised sisendid] → [AV2/Component Sisend].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pakub tihendamata täisdigitaalset heli-/videoliidest teleri ja HDMI-ga ühilduva heli-/videoseadme vahel. Kui ühendate funktsiooniga „HDMI juhtimine” ühilduva seadme, toetatakse suhtlust ka viimasega.

   ####

   - Kasutage kindlasti ainult autentset HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
   - Tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC) ühilduva digitaalse helisüsteemi ühendamisel kasutage pesa HDMI IN 1. Kui mitte, on vaja täiendavat ühendust pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Kui seadmel on DVI-pesa, ühendage see pesaga HDMI IN 2, kasutades DVI-HDMI adapterliidest (pole komplektis), ja ühendage seadme heliväljundi pesad pesaga PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation