#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- ”BRAVIA” TV:n ominaisuudet >
- Langaton LAN

# Langaton LAN

Tuo käyttöön langattoman verkkoyhteyden televisioon.

Sisäisen langattoman LAN-laitteen avulla voit muodostaa Internet- ja kotiverkkoyhteyden. Tämän toiminnon ansiosta voit muodostaa yhteyden langattomaan lähiverkkoon, niin että saat käyttöösi langattoman verkon tuomat edut.

Internet
Langaton reititin
(tukiasema)
Modeemi
Televisio

## Yhteyden muodostaminen langattomaan lähiverkkoon

1. Asenna langaton reititin (tai tukiasema).

   Lisätietoja on langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaassa.

2. Tarkista langattoman lähiverkon tila seuraavan taulukon mukaan.

####

- Vihjeitä videon tasaisen suoratoiston aikaansaamiseksi:
- - Jos mahdollista, muuta langattoman reitittimen (tai tukiaseman) asetukseksi 802.11n. Lisätietoja asetuksen muuttamisesta on langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaassa.
- - Jos edellä kerrottu ei saa aikaan parannusta asiaan, yritä parantaa videon suoratoiston laatua käyttämällä langatonta USB-WLAN-sovitinta UWA-BR100 ja muuttamalla langattoman reitittimen (tai tukiaseman) asetukseksi 5 GHz.

Onko käytössä suojattu langaton lähiverkko?
KYLLÄ →
Tukeeko käytössä oleva langaton reititin (tai tukiasema) Wi-Fi Protected Setup -toimintoa (WPS)?
KYLLÄ →
Jos langattomassa reitittimessä (tai tukiasemassa) on WPS-painike, siirry kohtaan TYYPPI 1.
Jos langattomassa reitittimessä (tai tukiasemassa) on PIN-koodi, siirry kohtaan TYYPPI 2.
Jos langattomassa reitittimessä (tai tukiasemassa) on sekä WPS-painike että PIN-koodi, siirry kohtaan TYYPPI 1.
EI
↓
EI
↓
Siirry kohtaan TYYPPI 4.
Siirry kohtaan TYYPPI 3.

## TYYPPI 1: suojattu verkko ja WPS-painike

1. Etsi WPS-painike langattomasta reitittimestä (tai tukiasemasta) ja varmista, että osaat käyttää sitä.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [WPS (paina painiketta)] ja seuraa sitten näytön ohjeita.

## TYYPPI 2: suojattu verkko ja PIN-koodi

1. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

2. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [WPS (PIN)] ja seuraa sitten näytön ohjeita.

## TYYPPI 3: suojattu verkko, SSID-tunnus ja suojausavain

1. Tarkista langattoman reitittimen (tai tukiaseman) SSID (langattoman verkon nimi) ja suojausavain (WEP- tai WPA-avain).
   Jos et tiedä niitä, saat lisätietoja langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaasta.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [Hae].

4. Valitse verkko havaittujen langattomien verkkojen luettelosta ja noudata sitten näytön ohjeita.

## TYYPPI 4: suojaamaton verkko, vain SSID-tunnus

1. Tarkista SSID (langattoman verkon nimi).
   Jos et tiedä SSID-tunnusta, saat lisätietoja langattoman reitittimen (tai tukiaseman) käyttöoppaasta.

2. Paina HOME ja valitse sitten → [Verkko] → [Verkon käyttöönotto].
   Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse [Langattoman yhteyden asetus] → [Hae].

4. Valitse verkko havaittujen langattomien verkkojen luettelosta ja noudata sitten näytön ohjeita.

Copyright 2011 Sony Corporation