#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Bruk annet utstyr / Internett >
- Internett / Trådløst LAN >
- Trådløst LAN

# Trådløst LAN

Den innebygde trådløse LAN-enheten gir deg tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt. Med denne funksjonen, kan du koble til et trådløst LAN og glede deg over et nettverk uten kabler.

Internett
Trådløs ruter
(tilgangspunkt)
Modem
TV

## Koble til ditt trådløse LAN

1. Sett opp din trådløse ruter (eller tilgangspunkt).

   For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunkt).

2. Kontroller ditt trådløse LAN-miljø med følgende diagram.

####

- Tips for direkteoverføring av video uten hakking:
- - Endre innstillingen på din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) til 802.11n hvis mulig. For detaljer om hvordan du endrer innstillingen, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet).
- - Hvis tiltakene over ikke forbedrer noe, kan du prøve å bruke USB trådløs LAN-adapter UWA-BR100 og endre innstillingen på den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet) til 5 GHz, som kan forbedre kvaliteten på direkteoverføringen av video.

Bruker du et sikkert trådløst LAN?
JA →
Bruker du en trådløs ruter (eller tilgangspunkt) som er kompatibelt med Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
JA →
Hvis din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) har en WPS-knapp, gå videre til TYPE 1.
Hvis din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) har en PIN-kode, gå videre til TYPE 2.
Hvis din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) har en WPS-knapp og PIN-kode, gå videre til TYPE 1.
NEI
↓
NEI
↓
Gå videre til TYPE 4.
Gå videre til TYPE 3.

## TYPE 1: Sikret nettverk som bruker WPS-knappen

1. Kontroller plasseringen av WPS-knappen på din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) og bekreft hvordan du bruker den.

2. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

3. Velg [Trådløst oppsett] → [WPS (trykknapp)], følg deretter anvisningene på skjermen.

## TYPE 2: Sikret nettverk som bruker PIN-koden

1. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

2. Velg [Trådløst oppsett] → [WPS (PIN)], følg deretter anvisningene på skjermen.

## TYPE 3: Sikret nettverk som bruker SSID og sikkerhetsnøkkel

1. Kontroller SSID-en (trådløst nettverksnavn) og sikkerhetsnøkkelen (WEP- eller WPA-nøkkel) til din trådløse ruter (eller tilgangspunktet).
   Hvis du ikke kjenner dem, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet).

2. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

3. Velg [Trådløst oppsett] → [Skann].

4. Velg et nettverk fra listen over skannede trådløse nettverk, følg deretter anvisningene på skjermen.

## TYPE 4: Usikret nettverk som kun bruker SSID

1. Kontroller SSID-en (trådløst nettverksnavn).
   Hvis du ikke kjenner SSID-en, henvis til brukerveiledningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet).

2. Trykk på HOME, velg deretter → [Nettverk] → [Nettverksoppsett].
   Oppstartsskjermen vises.

3. Velg [Trådløst oppsett] → [Skann].

4. Velg et nettverk fra listen over skannede trådløse nettverk, følg deretter anvisningene på skjermen.

Copyright 2011 Sony Corporation