#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descriere piese >
- Spate

# Spate

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Se conectează la o reţea existentă utilizând un cablu Ethernet.

2. Intrare RF care se conectează la cablu sau la antenă (exterioară).

   ####

   - Pentru modelele compatibile cu satelitul, este de asemenea disponibilă o intrare pentru satelit.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Puteţi asculta sunetul de la TV la un sistem home cinema conectat, cu intrare digitală.

4. / AV1

   Conectaţi cu un cablu SCART. Când conectaţi un decodor analogic, tunerul TV transmite semnale codificate la decodor, iar acesta le decodifică înainte de a le transmite la ieşire.

   ####

   - Setarea pentru ieşire SCART trebuie realizată când la ieşire este redat un semnal RF digital, la anumite modele sau în anumite regiuni. Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi [SCART REC pornit].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Această intrare poate fi utilizată ca intrare video compozită sau ca intrare video pe componente. La conectarea de echipamente mono, efectuaţi conexiunea la jackul L (MONO).

   Pentru utilizare compozită, efectuaţi conexiunea la AV2 pentru semnalele video, precum şi la (L/R) din / COMPONENT IN pentru semnale audio.

   Pentru conexiune pe componentă, utilizaţi Y, PB şi PR pentru semnale video şi, de asemenea, efectuaţi conexiunea la (L/R) pentru semnalele audio.

   ####

   - Televizorul va detecta şi va comuta automat între AV2 şi / COMPONENT IN. Pentru a seta manual tipul de intrare, apăsaţi HOME, selectaţi → [Intrări externe] → [Intrare AV2/Component].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) furnizează o interfaţă audio/video necomprimată, complet digitală, între TV şi orice echipament audio/video echipat cu HDMI. De asemenea, când conectaţi echipament care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este posibilă comunicaţia cu echipamentul conectat.

   ####

   - Aveţi grijă să utilizaţi numai un cablu HDMI autorizat, cu sigla HDMI.
   - Când conectaţi un sistem audio digital compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), utilizaţi HDMI IN 1. În caz contrar, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul dispune de un jack DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 2 prin intermediul unei interfeţe de adaptor DVI - HDMI (neinclus) şi conectaţi jackurile de ieşire audio ale echipamentului la PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation