#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Utilizare alte echipamente/Internet >
- LAN Internet/fără fir >
- LAN fără fir

# LAN fără fir

Dispozitivul de reţea fără fir încorporat permite accesarea Internetului şi a reţelei proprii. Cu această facilitate, vă puteţi conecta la o reţea LAN fără fir şi puteţi beneficia de avantajele reţelelor într-un mediu fără cabluri.

Internet
Router fără fir
(punct de acces)
Modem
TV

## Conectarea la reţeaua LAN fără fir

1. Configurarea routerului fără fir (sau a punctului de acces).

   Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

2. Verificaţi mediul LAN fără fir utilizând următoarea diagramă.

####

- Sfaturi pentru semnale video uniforme în flux continuu:
- - Dacă este posibil, modificaţi setarea routerului dvs. fără fir (sau a punctului de acces) la 802.11n. Pentru detalii privind modificarea setării, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).
- - Dacă cele de mai sus nu sunt utile, încercaţi să utilizaţi adaptorul LAN fără fir pe USB, modelul UWA-BR100 şi modificaţi setarea routerului dvs. fără fir (sau a punctului de acces) la 5GHz, ceea ce poate ajuta la îmbunătăţirea calităţii semnalului video în flux continuu.

Utilizaţi un LAN fără fir securizat?
DA →
Utilizaţi un router fără fir (sau punct de acces) compatibil cu Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA →
Dacă routerul fără fir (sau punctul de acces) are un buton WPS, treceţi la TIP 1.
Dacă routerul fără fir (sau punctul de acces) are un cod PIN, treceţi la TIP 2.
Dacă routerul fără fir (sau punctul de acces) are un buton WPS şi un cod PIN, treceţi la TIP 1.
NU
↓
NU
↓
Treceţi la TIP 4.
Treceţi la TIP 3.

## TIP 1: reţea securizată utilizând butonul WPS

1. Verificaţi locaţia butonului WPS de pe routerul fără fir (sau punctul de acces) şi verificaţi modul de utilizare.

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [WPS (Apăsare buton)], apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## TIP 2: reţea securizată utilizând codul PIN

1. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

2. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [WPS (PIN)], apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## TIP 3: reţea securizată utilizând SSID şi o cheie de securitate

1. Verificaţi SSID (numele reţelei fără fir) şi cheia de securitate (cheie WEP sau WPA) a routerului fără fir(sau a punctului de acces).
   Dacă nu le cunoaşteţi, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [Scanare].

4. Selectaţi o reţea din lista de reţele fără fir scanate, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## TIP 4: reţea nesecurizată, care utilizează numai SSID

1. Verificaţi SSID (numele reţelei fără fir).
   Dacă nu cunoaşteţi SSID, consultaţi manualul de instrucţiuni al routerului fără fir (sau al punctului de acces).

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea wireless] → [Scanare].

4. Selectaţi o reţea din lista de reţele fără fir scanate, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Copyright 2011 Sony Corporation