#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Depanare >
- Simptome imagine: general

# Simptome imagine: general

- Pe ecran apar puncte mici negre şi/sau luminoase.
- Imaginile sunt distorsionate.
- Imaginea nu este color./Imagine întunecată.
- Ecranul alternează între luminos şi întunecos.
- Imaginea de la echipamentul conectat la jackurile COMPONENT IN nu este color.
- Imagine şi/sau sunet distorsionate.

Pe ecran apar puncte mici negre şi/sau luminoase.
  - Ecranul este compus din pixeli. Micile puncte negre şi/sau luminoase (pixeli) de pe ecran nu indică o defecţiune.
Imaginile sunt distorsionate.
  - Setaţi [Motionflow] la [Standard] sau [Oprit]. (Numai pentru modelele compatibile [Motionflow].)
  - Modificaţi setarea curentă a [Mod Film] la o altă setare.
  - Setaţi [LNA] la [Oprit] pentru a îmbunătăţi recepţia imaginii. ([LNA] poate să nu fie disponibil, în funcţie de situaţie.)
  - Reglaţi [AFT] (acord fin automat) pentru a îmbunătăţi imaginea pentru recepţia analogică. (În anumite regiuni/ţări, este posibil ca opţiunea [AFT] să nu fie disponibilă.)
  - Protejaţi televizorul de surse de paraziţi, precum telefoanele mobile, autovehiculele, motocicletele sau uscătoarele de păr.
  - Dacă utilizaţi un cablu cu doi conductori de 300 ohmi, îndepărtaţi surplusul de cablu de televizor sau încercaţi să utilizaţi în schimb un cablu coaxial de 75 ohmi (neinclus). Se recomandă utilizarea unui cablu coaxial de 75 ohmi (cablu cu dublă ecranare) de înaltă calitate.
Imaginea nu este color./Imagine întunecată.
  - Selectaţi [Anulare] din [Imagine].
  - Dacă pentru [Senzor prezenţă] este aleasă varianta [Moderat], ecranul se întunecă temporar când senzorul nu recunoaşte trăsături faciale sau imaginea se opreşte după ce nu s-a detectat nicio mişcare pentru un timp stabilit. (Numai pentru modelele compatibile cu senzorul de prezenţă inteligent.)
Ecranul alternează între luminos şi întunecos.
  - Dacă pentru [Senzor prezenţă] este aleasă varianta [Moderat], ecranul se întunecă temporar când senzorul nu recunoaşte trăsături faciale sau imaginea se opreşte după ce nu s-a detectat nicio mişcare pentru un timp stabilit. (Numai pentru modelele compatibile cu senzorul de prezenţă inteligent.)
Imaginea de la echipamentul conectat la jackurile COMPONENT IN nu este color.
  - Verificaţi conexiunea jackurilor COMPONENT IN şi verificaţi dacă sunt introduşi complet conectorii.
Imagine şi/sau sunet distorsionate.
  - Feriţi televizorul de surse de perturbaţii electrice, precum autovehiculele, uscătoarele de păr, aparatele Wi-Fi, telefoanele mobile sau echipamentele optice.
  - La instalarea echipamentelor opţionale, lăsaţi oarecare spaţiu între echipament şi televizor.
  - Verificaţi conexiunea dintre antenă (exterioară)/cablu.
  - Ţineţi cablul de antenă (exterioară)/cablu TV la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  - Reglaţi [AFT] (acord fin automat) pentru a îmbunătăţi imaginea/sunetul pentru recepţia analogică. (În anumite regiuni/ţări, este posibil ca opţiunea [AFT] să nu fie disponibilă.)
  - Setaţi [LNA] la [Oprit] pentru a îmbunătăţi recepţia imaginii. ([LNA] poate să nu fie disponibil, în funcţie de situaţie.)
  - Alegeţi pentru [Filtru audio] varianta [Redus] sau cea [Intens], pentru îmbunătăţirea sunetului la recepţia analogică. (În anumite regiuni/ţări, este posibil ca opţiunea [Filtru audio] să nu fie disponibilă.)

Copyright 2011 Sony Corporation