#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Utilizare alte echipamente/Internet >
- LAN Internet/fără fir >
- LAN cu fir

# LAN cu fir

O conexiune LAN cu fir permite accesarea Internetului şi a reţelei proprii.

Conectaţi un cablu LAN la televizor, apoi efectuaţi setarea reţelei.

Modem cu funcţii de router
Internet
TV

## Reţea setată pentru LAN cu fir

1. Setaţi-vă routerul LAN.

2. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Reţea] → [Setare reţea].
   Apare ecranul de pornire.

3. Selectaţi [Setare reţea prin cablu] → [Auto] sau [Personal].
   [Auto]: Permite configurarea automată a reţelei dvs. de cablu.
   [Personal]: Permite configurarea manuală a adresei IP şi a serverului proxy.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

####

- Elementele de setat (de exemplu, adresă IP, mască de subreţea, DHCP) pot varia în funcţie de furnizorul de servicii Internet sau de router. Pentru detalii, consultaţi manualele de instrucţiuni asigurate de furnizorul de servicii Internet sau pe cele furnizate cu routerul.

Copyright 2011 Sony Corporation