#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Odpravljanje težav >
- Simptomi slike: splošno

# Simptomi slike: splošno

- Na zaslonu se prikažejo majhne črne pike in/ali svetle pike.
- Slike so popačene.
- Ni barvne slike./Temna slika.
- Zaslon izmenjuje med svetlim in temnim.
- Iz opreme povezane na COMPONENT IN priključke ni barv.
- Popačena slika in/ali zvok.

Na zaslonu se prikažejo majhne črne pike in/ali svetle pike.
  - Zaslon je sestavljen iz slikovnih pik. Majhne črne točke in /ali svetle točke (slikovne pike) na zaslonu ne kažejo na nepravilno delovanje.
Slike so popačene.
  - Nastavite [Motionflow] na [Standardno] ali [Izključeno]. (Samo za združljive modele [Motionflow].)
  - Spremeni trenutne nastavitve [Filmski način] na drugo nastavitev.
  - Nastavite [LNA] na [Izključeno] za izboljšanje sprejema slike. ([LNA] morda ne bo na voljo odvisno od situacije.)
  - Prilagodi [AFT] (Samodejno fino nastavljanje) za izboljšanje slike za analogen sprejem. ([AFT] morda ne bo na voljo odvisno od vaše regije/države.)
  - Zavarujte TV pred viri šumov, kot so mobilni telefoni, avtomobili ali sušilci za lase.
  - Če uporabljate 300-ohm dvojni kabel, odmaknite odvečni vod od TV-ja ali poskusite namesto tega uporabiti 75-ohm koaksialni kabel (ni priložen). Priporočena je uporaba visoko-kakovostnega 75-ohm koaksialnega kabla (dvojno zaščiten kabel).
Ni barvne slike./Temna slika.
  - Izberite [Ponastavi] v [Slika].
  - Če je [Senzor prisotnosti] nastavljen na [Zmerno], se začasno zatemni zaslon, ko senzor ne prepozna obraznih vzorcev ali izključi sliko, ko za predhodno nastavljen čas ni zaznanega gibanja. (Samo za modele združljive z inteligentnim senzorjem prisotnosti.)
Zaslon izmenjuje med svetlim in temnim.
  - Če je [Senzor prisotnosti] nastavljen na [Zmerno], se začasno zatemni zaslon, ko senzor ne prepozna obraznih vzorcev ali izključi sliko, ko za predhodno nastavljen čas ni zaznanega gibanja. (Samo za modele združljive z inteligentnim senzorjem prisotnosti.)
Iz opreme povezane na COMPONENT IN priključke ni barv.
  - Preverite povezavo COMPONENT IN priključkov in preverite, če so konektorji popolnoma vključeni.
Popačena slika in/ali zvok.
  - Zavarujte TV pred viri električnih šumov, kot so avtomobili, sušilci za lase, Wi-Fi enote, mobilni telefoni ali optična oprema.
  - Ob namestitvi optične opreme pustite nekaj prostora med opremo in TV-jem.
  - Preverite antensko (zračno)/kabelsko povezavo.
  - Zavarujte antenski (zračna)/kabelski TV kabel pred ostalimi povezanimi kabli.
  - Prilagodi [AFT] (Samodejno fino nastavljanje) za izboljšanje slike/zvoka za analogen sprejem. ([AFT] morda ne bo na voljo odvisno od vaše regije/države.)
  - Nastavite [LNA] na [Izključeno] za izboljšanje sprejema slike. ([LNA] morda ne bo na voljo odvisno od situacije.)
  - Nastavite [Avdio filter] na [Nizek] ali [Visok] za izboljšanje zvoka za analogen sprejem. ([Avdio filter] morda ne bo na voljo odvisno od vaše regije/države.)

Copyright 2011 Sony Corporation