#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Uporaba druge opreme/interneta >
- Internet/brezžični LAN >
- Brezžični LAN

# Brezžični LAN

Vgrajen brezžični LAN naprava vam omogoča povezavo spletnega in domačega omrežja za vaš TV. S to funkcijo se lahko povežete na brezžični LAN in uživate v prednostih medmrežja v brezžičnem okolju.

Svetovni splet
Brezžični usmerjevalnik
(točka dostopa)
Modem
TV

## Povezovanje na vaš brezžični LAN

1. Nastavi vaš brezžični usmerjevalnik (ali točko dostopa).

   Za podrobnosti glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

2. Preverite vaše brezžično LAN okolje z naslednjo preglednico.

####

- Nasveti za gladek prenos videa v živo:
- - Spremenite nastavitve vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa) na 802.11n, če je možno. Za podrobnosti o spreminjanju nastavitve glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).
- - Če zgoraj navedeno ne povzroči izboljšanja, poskusite uporabiti USB brezžični LAN vmesnik UWA-BR100 in spremeniti nastavitve vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa) na 5 GHz, kar je lahko v pomoč ob izboljšanju kakovosti video prenosa v živo.

Ali uporabljate zaščiten brezžični LAN usmerjevalnik?
DA →
Ali uporabljate brezžični usmerjevalnik (ali točko dostopa) združljiv z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)?
DA →
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik (ali točka dostopa) gumb WPS nadaljujte na TIP 1.
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik (ali točka dostopa) PIN kodo, nadaljujte na TIP 2.
Če ima vaš brezžični usmerjevalnik (ali točka dostopa) oboje, gumb WPS in PIN kodo, nadaljujte na TIP 1.
NE
↓
NE
↓
Nadaljujte na TIP 4.
Nadaljujte na TIP 3.

## TIP 1: Zaščiteno omrežje z gumbom WPS

1. Preverite namestitev gumba WPS na vašem brezžičnem usmerjevalniku (ali točki dostopa) in preverite, kako deluje.

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [WPS (gumb)], nato sledite navodilom na zaslonu.

## TIP 2: Zaščiteno omrežje s PIN kodo.

1. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

2. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [WPS (PIN)], nato sledite navodilom na zaslonu.

## TIP 3: Zaščiteno omrežje s SSID in varnostnim ključem

1. Preverite SSID (ime brezžičnega omrežja) in varnostni ključ (WEP ali ključ WPA) vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).
   Če tega ne poznate, glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [Iskanje].

4. Izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij, nato sledite navodilom na zaslonu.

## TIP 4: Nezaščiteno omrežje s samo SSID

1. Preverite SSID (ime brezžičnega omrežja).
   Če ne poznate SSID, glejte navodila za uporabo vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali točke dostopa).

2. Pritisnite HOME, nato izberite → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].
   Prikaže se začetni zaslon.

3. Izberite [Nastavitev za brezžično] → [Iskanje].

4. Izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij, nato sledite navodilom na zaslonu.

Copyright 2011 Sony Corporation