#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Başka Cihazları/İnterneti Kullanma >
- İnternet/Kablosuz Yerel Ağ >
- Kablosuz Yerel Ağ

# Kablosuz Yerel Ağ

Dahili kablosuz yerel ağ cihazı, internete ve ev ağınıza erişmenizi sağlar. Bu özellikle, bir kablosuz yerel ağa bağlanabilir ve kablosuz ağ ortamının keyfini sürebilirsiniz.

İnternet
Kablosuz yönlendirici
(erişim noktası)
Modem
Televizyon

## Kablosuz yerel ağınıza bağlama

1. Kablosuz yönlendiricinizi (veya erişim noktasını) ayarlayın.

   Ayrıntılar için, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna başvurun.

2. Aşağıdaki çizelgeyi kullanarak kablosuz yerel ağ ortamınızı kontrol edin.

####

- Pürüzsüz video akışı için ipuçları:
- - Mümkünse kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktanızın) ayarını 802.11n olarak değiştirin. Ayarın nasıl değiştirileceğiyle ilgili ayrıntılar için, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktanızın) kullanım kılavuzuna başvurun.
- - Yukarıdaki işlem herhangi bir iyileşme sağlamazsa, UWA-BR100 USB Kablosuz Yerel Ağ Adaptörünü kullanmayı deneyin ve kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktanızın) ayarını 5GHz olarak değiştirin; bu ayar video akış kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Güvenli bir kablosuz yerel ağ kullanıyor musunuz?
EVET →
Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile uyumlu bir kablosuz yerel ağ yönlendiricisi (veya erişim noktası) kullanıyor musunuz?
EVET →
Kablosuz yönlendiricinizde (veya erişim noktasında) bir WPS düğmesi varsa, TİP 1 seçeneğine ilerleyin.
Kablosuz yönlendiricinizde (veya erişim noktasında) bir PIN kodu varsa, TİP 2 seçeneğine ilerleyin.
Kablosuz yönlendiricinizde (veya erişim noktasında) hem bir WPS düğmesi hem de PIN kodu varsa, TİP 1 seçeneğine ilerleyin.
HAYIR
↓
HAYIR
↓
TİP 4 seçeneğine ilerleyin.
TİP 3 seçeneğine ilerleyin.

## TİP 1: WPS düğmesini kullanarak güvenli ağ

1. Kablosuz yönlendiricinizdeki (veya erişim noktasındaki) WPS düğmesinin yerini kontrol edin ve bunu nasıl kullanacağınızı doğrulayın.

2. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

3. [Kablosuz Ayarı] → [WPS (Düğme)] öğesini seçin, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

## TİP 2: PIN kodunu kullanarak güvenli ağ

1. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

2. [Kablosuz Ayarı] → [WPS (PIN)] öğesini seçin, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

## TİP 3: SSID öğesini ve güvenlik anahtarını kullanarak güvenli ağ

1. Kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) SSID öğesini (kablosuz ağın adı) ve güvenlik anahtarını (WEP veya WPA anahtarı) kontrol edin.
   Bunları bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna başvurun.

2. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

3. [Kablosuz Ayarı] → [Tara] öğesini seçin.

4. Taranmış kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

## TİP 4: Sadece SSID öğesini kullanarak güvenli olmayan ağ

1. SSID öğesini (kablosuz ağın adı) kontrol edin.
   SSID öğesini bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiricinizin (veya erişim noktasının) kullanım kılavuzuna başvurun.

2. HOME düğmesine basın, ardından → [Ağ] → [Ağ Ayarı] öğesini seçin.
   Başlangıç ekranı görüntülenir.

3. [Kablosuz Ayarı] → [Tara] öğesini seçin.

4. Taranmış kablosuz ağların listesinden bir ağ seçin ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

Copyright 2011 Sony Corporation