#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Sorun Giderme >
- Resim Belirtileri: Genel

# Resim Belirtileri: Genel

- Ekranda minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar var.
- Görüntüler bozuk.
- Görüntü rengi yok./Karanlık görüntü.
- Ekran, karanlık ve parlak arasında değişir.
- COMPONENT IN jaklarına (soketlerine) bağlı cihazdan renkli görüntü gelmiyor.
- Görüntü ve/veya ses bozuk.

Ekranda minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar var.
  - Ekran piksellerden oluşur. Ekrandaki minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk anlamına gelmez.
Görüntüler bozuk.
  - [Motionflow] öğesini [Standart] veya [Kapalı] olarak ayarlayın. (Sadece [Motionflow] uyumlu modeller için.)
  - [Film Modu] öğesini başka bir ayara getirin.
  - Görüntü alımını iyileştirmek için [LNA] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın. ([LNA] özelliği duruma bağlı olarak bulunmayabilir.)
  - Analog alımın görüntüsünü iyileştirmek için [AFT] (Otomatik İnce Ayar) ayarını yapın. ([AFT] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.)
  - Televizyonu, cep telefonları, arabalar, motosikletler veya saç kurutma makineleri gibi elektriksel parazit kaynaklarından uzak tutun.
  - İki uçlu 300-ohm kablo kullanılıyorsa, fazla ucu televizyondan uzaklaştırın veya 75-ohm koaksiyel kabloyu (ürünle verilmez) kullanmayı deneyin. Yüksek kaliteli 75-ohm koaksiyel kablo (çift zırhlı kablo) kullanılması önerilir.
Görüntü rengi yok./Karanlık görüntü.
  - [Resim] öğesinde [Fabrika Ayarlarına Dön] seçeneğini seçin.
  - [Kullanım Sensörü], [Orta] olarak ayarlanırsa, sensör bir yüz ifadesi algılamadığında görüntüyü kısa süreli olarak karartır veya önceden ayarlanmış süre boyunca herhangi bir hareket algılanmadığında ekran kapanır. (Sadece Intelligent Presence Sensor uyumlu modeller için.)
Ekran, karanlık ve parlak arasında değişir.
  - [Kullanım Sensörü], [Orta] olarak ayarlanırsa, sensör bir yüz ifadesi algılamadığında görüntüyü kısa süreli olarak karartır veya önceden ayarlanmış süre boyunca herhangi bir hareket algılanmadığında ekran kapanır. (Sadece Intelligent Presence Sensor uyumlu modeller için.)
COMPONENT IN jaklarına (soketlerine) bağlı cihazdan renkli görüntü gelmiyor.
  - COMPONENT IN jaklarının (soketlerinin) bağlantısını kontrol edin ve konektörlerin iyi takılmış olup olmadığını kontrol edin.
Görüntü ve/veya ses bozuk.
  - Televizyonu, arabalar, saç kurutma makineleri, Wi-Fi cihazları, cep telefonları veya optik cihazlar gibi elektriksel parazit kaynaklarından uzak tutun.
  - Opsiyonel bir cihazı kurarken, opsiyonel cihaz ile televizyon arasında biraz boşluk bırakın.
  - Anten/kablolu yayın kablosu bağlantılarını kontrol edin.
  - Anten/kablolu yayın kablosunu diğer bağlantı kablolarından uzak tutun.
  - Analog alımın görüntüsünü/sesini iyileştirmek için [AFT] (Otomatik İnce Ayar) ayarını yapın. ([AFT] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.)
  - Görüntü alımını iyileştirmek için [LNA] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın. ([LNA] özelliği duruma bağlı olarak bulunmayabilir.)
  - Analog alımın sesini iyileştirmek için [Ses Filtresi] öğesini [Düşük] veya [Yüksek] olarak ayarlayın. ([Ses Filtresi] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunmayabilir.)

Copyright 2011 Sony Corporation