#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Arka

# Arka

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Mevcut ağa bir ethernet kablosu kullanarak bağlanır.

2. Kablolu yayınınıza veya anteninize bağlanan RF girişi.

   ####

   - Uydu uyumlu modellerde bir uydu girişi de bulunur.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Bağlı bir dijital girişli ev sineması sisteminden televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

4. / AV1

   Bir SCART kablosuyla bağlayın. Bir analog dekoder bağladığınızda, televizyon alıcısı dekodere şifreli sinyaller gönderir ve dekoder çıkıştan önce sinyalleri deşifre eder.

   ####

   - Belirli modellerde veya belirli bölgelerde dijital RF çıkışı alırken, SCART çıkışı ayarı yapılmalıdır. OPTIONS düğmesine basın, ardından [SCART REC açık] öğesini seçin.
5. AV2, / COMPONENT IN

   Bu giriş kompozit video girişi veya component video girişi olarak kullanılabilir. Bir mono cihaz bağlarken, bunu L (MONO) jakına (soketine) bağlayın.

   Kompozit kullanımı için; video sinyalleri için AV2 girişine ve ses sinyalleri için / COMPONENT IN girişinin (L/R) girişine bağlayın.

   Component bağlantısı için; video sinyalleri için Y, PB, PR girişlerini kullanın ve ses sinyalleri için de (L/R) girişlerine bağlayın.

   ####

   - Televizyon otomatik olarak algılayıp AV2 ve / COMPONENT IN arasında geçiş yapacaktır. Giriş tipini manuel olarak ayarlamak için HOME düğmesine basın, → [Dış Girişler] → [AV2/Component Giriş] öğesini seçin.
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ayrıca, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda, bağlı cihazla iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece HDMI logosunu taşıyan onaylı bir HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile uyumlu bir dijital ses sistemi bağlanıyorsa, HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi takdirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) üzerinden ilave bir bağlantı yapılması gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı (soketi) varsa, DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bunu HDMI IN 2 girişine bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını (soketlerini) PC/HDMI 2 AUDIO IN girişine bağlayın.

Copyright 2011 Sony Corporation