#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Функції ТВ «BRAVIA» >
- Бездротова LAN

# Бездротова LAN

Встановлення бездротового мережевого підключення для телевізора.

Вбудований пристрій бездротової LAN дозволяє отримувати доступ до Інтернету та домашньої мережі. За допомогою цієї функції ви зможете легко підключатися до бездротової LAN без використання кабелів.

Інтернет
Бездротовий маршрутизатор
(точка доступу)
Модем
Телевізор

## Підключення до бездротової LAN

1. Настройте бездротовий маршрутизатор (або точку доступу).

   Детальну інформацію див. у посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (або точки доступу).

2. Перевірте середовище бездротової LAN, використовуючи наступну схему.

####

- Поради для плавної потокової передачі відео:
- - Якщо можливо, настройте для бездротового маршрутизатора (або точки доступу) стандарт 802.11n. Детальну інформацію про настройку див. у посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (або точки доступу).
- - Якщо виконання попередньої дії не призводить до покращення, спробуйте скористатися USB-адаптером бездротової LAN UWA-BR100 і настройте для бездротового маршрутизатора (або точки доступу) частоту 5 ГГц (іноді це допомагає підвищити якість потокової передачі відео).

Ви використовуєте безпечну бездротову LAN?
ТАК →
Ви використовуєте бездротовий маршрутизатор (чи точку доступу), що підтримує захищене налаштування Wi-Fi (WPS)?
ТАК →
Якщо бездротовий маршрутизатор (чи точка доступу) має кнопку WPS, див. ТИП 1.
Якщо бездротовий маршрутизатор (чи точка доступу) має PIN-код, див. ТИП 2.
Якщо бездротовий маршрутизатор (чи точка доступу) має і кнопку WPS, і PIN-код, див. ТИП 1.
НІ
↓
НІ
↓
Див. ТИП 4.
Див. ТИП 3.

## ТИП 1. Захист мережі за допомогою кнопки WPS

1. Знайдіть кнопку WPS на бездротовому маршрутизаторі (чи точці доступу) і дізнайтеся, як нею користуватися.

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [WPS (кнопка)] і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

## ТИП 2. Захист мережі за допомогою PIN-коду

1. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

2. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [WPS (PIN)] і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

## ТИП 3. Захист мережі за допомогою SSID і ключа безпеки

1. Дізнайтеся SSID (ім’я бездротової мережі) і ключ безпеки (ключ WEP або WPA) для бездротового маршрутизатора (чи точки доступу).
   Знайти їх можна в посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (чи точки доступу).

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [Сканувати].

4. Виберіть мережу у списку знайдених бездротових мереж і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

## ТИП 4. Незахищена мережа з використанням тільки SSID

1. Дізнайтеся SSID (ім’я бездротової мережі).
   Знайти SSID можна в посібнику з експлуатації бездротового маршрутизатора (чи точки доступу).

2. Натисніть HOME і виберіть → [Мережа] → [Налаштування мережі].
   З’явиться початковий екран.

3. Виберіть [Налашт. бездротов. зв'язку.] → [Сканувати].

4. Виберіть мережу у списку знайдених бездротових мереж і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Copyright 2011 Sony Corporation