#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Опис компонентів >
- Ззаду

# Ззаду

- LAN
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/2

1. LAN

   Підключення до існуючої мережі за допомогою кабелю Ethernet.

2. РЧ-вхід для підключення кабелю або антени.

   ####

   - У моделях, що підтримують системи супутникового телебачення, також є вхідний супутниковий роз’єм.
3. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Можна виводити звук телевізора на підключену систему домашнього кінотеатру з цифровим входом.

4. / AV1

   Для з’єднання кабелем SCART. ТВ-тюнер надсилає на підключений аналоговий декодер зашифровані сигнали, а декодер розшифровує їх перед виводом.

   ####

   - На певних моделях телевізорів та в деяких регіонах для виведення цифрового РЧ-сигналу необхідно настроїти вихід SCART. Натисніть OPTIONS і виберіть [Запис через SCART ввімкн.].
5. AV2, / COMPONENT IN

   Цей вхід може використовуватися в якості композитного відеовходу або компонентного відеовходу. Монофонічне обладнання підключайте до гнізда L (MONO).

   Композитний кабель слід підключити до гнізда AV2 для передачі відеосигналу та до гнізд (L/R) на роз’ємі / COMPONENT IN для передачі аудіосигналу.

   Компонентний кабель підключається до гнізд Y, PB і PR для передачі відеосигналу та до гнізд (L/R) для передачі аудіосигналу.

   ####

   - Телевізор автоматично визначає тип сигналу і переключається між AV2 та / COMPONENT IN. Щоб задати тип вхідного сигналу вручну, натисніть HOME і виберіть → [Зовнішні входи] → [Введення AV2/Component].
6. HDMI IN 1/2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — це цифровий інтерфейс для передачі аудіо та відеоданих без стиснення між телевізором і аудіо/відеообладнанням, що підтримує стандарт HDMI. Крім того, якщо підключене обладнання сумісне з функцією «Контроль HDMI», то забезпечується взаємодія з цим обладнанням.

   ####

   - Користуйтеся тільки дозволеними кабелями HDMI з логотипом HDMI.
   - Для підключення цифрової аудіосистеми, сумісної з технологією Audio Return Channel (ARC), використовуйте гніздо HDMI IN 1. Для іншого обладнання додатково необхідне підключення до гнізда DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Якщо обладнання має роз’єм DVI, підключайте його до гнізда HDMI IN 2 через адаптер DVI-HDMI (не постачається), а аудіовиходи обладнання — до гнізда PC/HDMI 2 AUDIO IN.

Copyright 2011 Sony Corporation