Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení pro záběr > Digitál. transf.

## Digitál. transf.

Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru smart (včetně optického transfokátoru 10×)
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické transfokace (až 10×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastav.) (Nastavení pro záběr) [Digitál. transf.] požadovaný režim

| Smart () | Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy snímek nebude zkreslený (transfokátor smart).
| Přesný () | Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 20×, včetně optického transfokátoru 10×. Mějte však na paměti, že kvalita snímku se při překročení rozsahu optického transfokátoru zhoršuje (Přesný digitální transfokátor).
| Vyp. | Nepoužívá digitální transfokaci.

Poznámky

- Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v následujících situacích:

- V režimu plynulého panorámatu

- Když je volba scény nastavena na (Pokročilé snímání sportu)

- V režimu videa

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Transfokátor smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [16M] nebo [16:9(12M)].

- Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.

### Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru smart (včetně optického transfokátoru 10×)

Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.

Velikost | Celkový rozsah transfokace
10M | Přibl. 12×
5M | Přibl. 17×
VGA | Přibl. 72×
16:9(2M) | Přibl. 24×

Zpět nahoru