Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Billedformat/Panoramabilledformat

## Billedformat/Panoramabilledformat

Billedformat ved optagelse af stillbilleder
Billedformat i Nem-tilstand
Billedformat ved optagelse med Panorering
Billedformat ved optagelse af film
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

1. MENU (Billedformat)/ (Panoramabilledformat) ønsket format

Om "billedkvalitet" og "billedformat"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel (A), bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og vises med mange fine detaljer. "Billedformat" kan ses på antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.

1. Billedformat: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Billedformat: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Mange pixel
(Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel
(Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)

### Billedformat ved optagelse af stillbilleder

| Billedformat | Retningslinjer for brug | Antal billeder | Udskrivning
| (4608×3456) | Til udskrifter op til A3+ format | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Til udskrifter fra 10×15 cm op til A4-format
| (640×480) | Til e-mailvedhæftninger
| (4608×2592) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3-format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | Til visning på et high-definition-tv.

Bemærk

- Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i et bredde-højde-forhold på 16:9 eller panoramabilleder, kan begge kanter muligvis blive skåret af.

### Billedformat i Nem-tilstand

| Stort | Optager billeder i [16M]-format.
| Lille | Optager billeder i [5M]-format.

### Billedformat ved optagelse med Panorering

| (Standard) (Vandret: 4912 × 1080) (Lodret: 3424 × 1920) | Optager billeder i standardformat.
| (Bred) (Vandret: 7152 × 1080) (Lodret: 4912 × 1920) | Optager billeder i bredformat.

### Billedformat ved optagelse af film

Jo større filmformat, desto højere billedkvalitet. Jo større mængde data der anvendes pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
Film optaget med dette kamera optages i MPEG-4-format med cirka 30 billeder/s, i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

| Billedstørrelse for film | Gennemsnitlig bithastighed | Retningslinjer for brug
| 1280x720(Fin) | 9 Mbps | Optager film i højeste kvalitet til visning på high-definition-tv.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbps | Optager film i standard kvalitet til visning på high-definition-tv.
| VGA | 3 Mbps | Optager i et billedformat egnet til internetoverførsel.

Bemærk

- Du får et telebillede, hvis du vælger [VGA]-billedformatet ved optagelse af film.

Tilbage til top