Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > DRO

## DRO

I tilstandene Auto programmeret eller Optagelse med manuel eksponering analyserer kameraet optagescenen og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for at forbedre billedkvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", der er en funktion, som automatisk optimerer forskellen mellem de lyse og mørke områder af et billede.

1. MENU (DRO) ønsket tilstand

| (Fra) | Udfører ikke justering.
| (DRO standard) | Justerer automatisk lysstyrken og kontrasten på billederne.
| (DRO plus) | Justerer automatisk og kraftigt billedlysstyrken og kontrasten.

Bemærkninger

- Der kan muligvis ikke opnås korrektionseffekter afhængigt af optageforholdene.

- Det er kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 80] til [ISO 800], der kan indstilles som ISO-værdi, når [DRO plus] er valgt.

Tilbage til top