Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Visning) > MENU-punkter (Visning) > Send via TransferJet

## Send via TransferJet

Modtagelse af billeder ved hjælp af TransferJet
Brug af TransferJet-kompatible enheder (sælges separat)
TransferJet er en trådløs overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved at placere to produkter, du ønsker at oprette kommunikation imellem, tæt op ad hinanden.
Du kan se om dit kamera er udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter (TransferJet)-mærkatet i bunden af kameraet.
Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder mellem TransferJet-kompatible enheder.
Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående yderligere oplysninger om TransferJet.

1. Indsæt en Memory Stick med TransferJet i kameraet.

1. Tryk på (Afspil)-knappen.

1. MENU (Send via TransferJet) ønsket tilstand på kontrolknappen

1. Overfør billeder ved at rette (TransferJet)-mærkerne på kameraet og den anden enhed tæt ind mod hinanden.

Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse.

(Dette bil.) | Sender det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand.
(Flere billeder) | Du kan vælge og sende flere billeder. Udfør følgende efter trin 2. Vælg et billede og tryk derefter på . Gentag trinet ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal sendes. Vælg et billede med et -mærke for at fjerne -mærket. MENU [OK]

Bemærkninger

- Der kan kun overføres stillbilleder.

- Der kan overføres op til 10 billeder ad gangen.

- Indstil [TransferJet] til [Til] under (Indstillinger). [Detaljer]

- Om bord på et fly indstilles [TransferJet] til [Fra] under (Indstillinger) [Detaljer]. Overhold desuden reglerne på stedet for anvendelsen.

- Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja] og igen rette de to (TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden.

- Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner pga. lokale love og bestemmelser.

- Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet. Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner angående overførsel af elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet-funktionen.

### Modtagelse af billeder ved hjælp af TransferJet

1. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.

1. Ret (TransferJet)-mærkerne på kameraet og sendeenheden tæt ind mod hinanden for at modtage billeder.

Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse.
Tips til vellykket sending og modtagelse af data
Ret (TransferJet)-mærket på kameraet og den anden enhed tæt ind mod hinanden.

- Overførselshastigheden og rækkevidden afhænger af den vinkel, som (TransferJet)-mærkerne er rettet ind efter.

- Det er muligvis nødvendigt at ændre positionen/vinklen på kameraet, indtil kommunikationen kan opnås.

- Sending og modtagelse af data forløber nemmere, hvis (TransferJet)-mærkerne er rettet sådan ind, at begge kameraer er placeret parallelt i forhold til hinanden som vist på figuren.

Bemærkninger

- Det er kun billeder, som kan afspilles på kameraet, der kan sendes eller modtages.

- Hvis der opstår en fejl i billeddatabasefilen under lagring, vises der et Gendan billeddatabase-skærmbillede.

- Afspil billeder der ikke kan registreres i billeddatabasefilen med [Mappevisning (stillbilleder)].

### Brug af TransferJet-kompatible enheder (sælges separat)

Brug af TransferJet-kompatible enheder (sælges separat) giver dig mulighed for at overføre billeder til en pc og kan gøre det mere fornøjeligt at overføre data.
Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den TransferJet-kompatible enhed.

- Bemærk følgende punkter, når du bruger TransferJet-kompatible enheder.

- Inden brug skal kameraet indstilles til afspilningstilstand.

- Hvis der ikke vises noget billeder, skal du trykke på MENU (Indstillinger) (Primære indstill.) [LUN-indstillinger] [Enkelt].

- Mens der er oprettet forbindelse, kan der ikke skrives eller slettes data fra kameraet.

- Afbryd ikke forbindelsen under import af billeder til "PMB".

Relateret emne
TransferJet
TransferJet-standard
Tilbage til top