Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > DISP (Monitoranzeige-Einstlg.)

## DISP (Monitoranzeige-Einstlg.)

Histogramm

1. Drücken Sie DISP (Monitoranzeige-Einstlg.) auf der Steuertaste.

1. Wählen Sie den gewünschten Modus mit der Steuertaste aus.

| (Nur Bild) | Im Filmmodus wird der Monitor auf normale Helligkeit eingestellt, und es werden nur Bilder angezeigt.
| (Hell + Nur Bild) | Die Monitorhelligkeit wird erhöht, und nur Bilder werden angezeigt.
| (Hell + Belichtungsdaten) | Die Monitorhelligkeit wird erhöht, und die Informationen werden angezeigt. Exif-Daten und ein Histogramm für das aufgenommene Bild werden ebenfalls angezeigt.
| (Hell) | Die Monitorhelligkeit wird erhöht, und die Informationen werden angezeigt.
| (Normal) | Der Monitor wird auf normale Helligkeit eingestellt, und die Informationen werden angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie Bilder bei hellem Tageslicht betrachten wollen, erhöhen Sie die Monitorhelligkeit. Unter dieser Bedingung wird jedoch der Akku stärker belastet.

### Histogramm

Ein Histogramm ist eine Grafik, welche die Helligkeitsverteilung eines Bilds darstellt. Die Grafik zeigt bei Krümmung nach rechts ein helles Bild (A), und bei Krümmung nach links ein dunkles Bild an (B).

1. Drücken Sie DISP (Monitoranzeige-Einstlg.) an der Steuertaste, und wählen Sie dann [Hell + Belichtungsdaten].

Hinweise

- Das Histogramm erscheint auch bei Einzelbildwiedergabe, aber die Belichtung kann nicht eingestellt werden.

- Das Histogramm erscheint nicht, wenn Sie:

- Filme aufnehmen/wiedergeben

- Hochformatbilder betrachten

- Standbilder drehen

- im Schwenkpanoramamodus aufnehmen

- mit Schwenkpanorama aufgenommene Bilder betrachten

- Die Histogrammanzeige während der Aufnahme und Wiedergabe kann stark unterschiedlich sein, wenn:

- Der Blitz ausgelöst wird.

- Die Verschlusszeit lang oder kurz ist.

- Für Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, erscheint das Histogramm eventuell nicht.

Zurück nach oben