Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > DRO

## DRO

Im Modus „Programmautomatik“ oder „Aufnahme mit manueller Belichtung“ analysiert die Kamera die Aufnahmeszene und korrigiert automatisch Helligkeit und Kontrast, um die Bildqualität zu verbessern.
DRO ist die Abkürzung für „Dynamic Range Optimizer“, eine Funktion, die den Unterschied zwischen hellen und dunklen Teilen eines Bilds automatisch optimiert.

1. MENU (DRO) gewünschter Modus

| (Aus) | Es erfolgt keine Einstellung.
| (DRO standard) | Helligkeit und Kontrast von Bildern werden automatisch eingestellt.
| (DRO plus) | Helligkeit und Kontrast werden automatisch und kräftig eingestellt.

Hinweise

- Je nach den Aufnahmebedingungen ist es eventuell nicht möglich, die Korrektureffekte zu erhalten.

- Bei Einstellung auf [DRO plus] können nur [ISO AUTO] oder Werte von [ISO 80] bis [ISO 800] für den ISO-Wert eingestellt werden.

Zurück nach oben