Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Bildgröße/Panoramabildgröße

## Bildgröße/Panoramabildgröße

Bildgröße bei Standbildaufnahme
Bildgröße im Einfach-Modus
Bildgröße im Modus „Schwenkpanorama“
Bildgröße bei Filmaufnahme
Die Bildgröße bestimmt die Größe der Bilddatei, die bei der Aufnahme eines Bilds gespeichert wird.
Je größer die Bildgröße, desto mehr Detail wird reproduziert, wenn das Bild auf einem großformatigen Papier ausgedruckt wird. Je kleiner die Bildgröße, desto mehr Bilder können gespeichert werden.

1. MENU (Bildgröße)/ (Panoramabildgröße) gewünschte Größe

Info zu „Bildqualität“ und „Bildgröße“
Ein digitales Bild setzt sich aus einer Sammlung kleiner Punkte, auch Pixel genannt, zusammen.
Enthält ein Bild eine große Anzahl von Pixeln (A) , wird es groß, benötigt mehr Speicherplatz und wird in feinen Details angezeigt. Die „Bildgröße“ wird durch die Anzahl der Pixel bestimmt. Obwohl die Unterschiede auf dem Monitor der Kamera nicht sichtbar sind, werden Sie feststellen, dass die Detailauflösung und die Datenverarbeitungszeit unterschiedlich sind, wenn Sie das Bild ausdrucken oder auf einem Computermonitor anzeigen.

1. Bildgröße: 16M

4608 Pixel × 3456 Pixel = 15.925.248 Pixel

1. Bildgröße: VGA

640 Pixel × 480 Pixel = 307.200 Pixel
Viele Pixel
(Hohe Bildqualität und große Dateigröße)
Wenige Pixel
(Niedrige Bildqualität, aber kleine Dateigröße)

### Bildgröße bei Standbildaufnahme

| Bildgröße | Verwendungszweck | Bilderzahl | Drucken
| (4608×3456) | Für Abzüge bis A3+-Format | Weniger Mehr | Fein Grob
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Für Abzüge von 10×15 cm bis A4-Format
| (640×480) | Für E-Mail-Anhänge
| (4608×2592) | Für Wiedergabe auf HDTV und Drucken bis zu A3-Format | Weniger Mehr | Fein Grob
| (1920×1080) | Für Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät

Hinweis

- Beim Ausdrucken von Standbildern, die im Seitenverhältnis 16:9 aufgenommen wurden, oder von Panoramabildern werden u. U. beide Seitenränder abgeschnitten.

### Bildgröße im Einfach-Modus

| Groß | Bilder werden in der Größe [16M] aufgenommen.
| Klein | Bilder werden in der Größe [5M] aufgenommen.

### Bildgröße im Modus „Schwenkpanorama“

| (Standard) (Horizontal: 4912 × 1080) (Vertikal: 3424 × 1920) | Bilder werden im Standardformat aufgenommen.
| (Breit) (Horizontal: 7152 × 1080) (Vertikal: 4912 × 1920) | Bilder werden im Breitformat aufgenommen.

### Bildgröße bei Filmaufnahme

Je größer die Filmbildgröße ist, desto höher ist die Bildqualität. Je höher die pro Sekunde verwendete Datenmenge (durchschnittliche Bitrate) ist, desto gleichmäßiger ist das Wiedergabebild.
Diese Kamera zeichnet Filme im Format MPEG-4 mit ca. 30 Bildern/Sek. im Progressiv-Modus mit AAC-Audio im mp4-Format auf.

| Filmbildgröße | Durchschnittliche Bitrate | Verwendungszweck
| 1280x720 (Fein) | 9 Mbps | Filme werden in höchster Qualität für Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät aufgenommen.
| 1280x720 (Standard) | 6 Mbps | Filme werden in Standardqualität für Wiedergabe auf einem High-Definition-Fernsehgerät aufgenommen.
| VGA | 3 Mbps | Bilder werden in einem für WEB-Upload geeigneten Format aufgenommen.

Hinweis

- Wenn die Bildgröße [VGA] für Filmaufnahme gewählt wird, erhält man ein Telebild.

Zurück nach oben