Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. εικόνας/Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας

## Μέγ. εικόνας/Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας

Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφηση ακίνητων εικόνων
Μέγεθος εικόνα σε εύκολη λειτουργία
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε ημικυκλικό πανόραμα
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη ταινιών
Το μέγεθος εικόνας καθορίζει το μέγεθος του αρχείου εικόνας που εγγράφεται όταν κάνετε λήψη μιας εικόνας.
Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο πιο πολλές λεπτομέρειες θα αναπαραχθούν όταν η εικόνα εκτυπωθεί σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο πιο πολλές εικόνες μπορούν να εγγραφούν.

1. MENU (Μέγ. εικόνας)/ (Μέγεθ. πανοραμικής εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

Σχετικά με την "ποιότητα εικόνας" και το "μέγεθος εικόνας"
Μια ψηφιακή εικόνα αποτελείται από ένα σύνολο μικρών κουκκίδων που ονομάζονται πίξελ.
Αν περιέχει μεγάλο αριθμό πίξελ (A), η εικόνα γίνεται μεγαλύτερη, καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη και εμφανίζεται με περισσότερη λεπτομέρεια. Το "μέγεθος εικόνας" φαίνεται από τον αριθμό των πίξελ. Παρότι δεν μπορείτε να δείτε τις διαφορές στην οθόνη της κάμερας, οι λεπτομέρειες και ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων διαφέρουν όταν η εικόνα εκτυπώνεται ή εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή.

1. Μέγεθος εικόνας: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Μέγεθος εικόνας: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Πολλά πίξελ
(Υψηλή ποιότητα εικόνας και μεγάλο μέγεθος αρχείου)
Λίγα πίξελ
(Χαμηλή ποιότητα εικόνας, αλλά μικρό μέγεθος αρχείου)

### Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφηση ακίνητων εικόνων

| Μέγεθος εικόνας | Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης | Αριθμός εικόνων | Εκτύπωση
| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3+ | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Για εκτυπώσεις από μέγεθος 10×15 cm έως A4
| (640×480) | Για επισυνάψεις e-mail
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3 | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (1920×1080) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Παρατήρηση

- Όταν εκτυπώνετε ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9 ή πανοραμικές εικόνες, μπορεί να περικοπούν και τα δύο άκρα.

### Μέγεθος εικόνα σε εύκολη λειτουργία

| Μεγάλο | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [16M].
| Μικρό | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [5M].

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε ημικυκλικό πανόραμα

| (Τυπικό) (Οριζόντια: 4912 × 1080) (Κάθετα: 3424 × 1920) | Λήψη εικόνων με τυπικό μέγεθος.
| (Ευρύ) (Οριζόντια: 7152 × 1080) (Κάθετα: 4912 × 1920) | Λήψη εικόνων με ευρύ μέγεθος.

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη ταινιών

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος εικόνας ταινίας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται ανά δευτερόλεπτο (μέση ταχύτητα bit), τόσο πιο ομαλή είναι η εικόνα αναπαραγωγής.
Οι ταινίες που καταγράφονται με αυτή την κάμερα εγγράφονται σε μορφή MPEG-4, σε περίπου 30 καρέ/δευτερόλεπτο, σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο AAC, μορφή mp4.

| Μέγεθος εικόνας ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης
| 1280x720(Υψηλή) | 9 Mbps | Λήψη ταινίας υψηλότερης ποιότητας για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.
| 1280x720(Τυπική) | 6 Mbps | Λήψη ταινίας τυπικής ποιότητας για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας.
| VGA | 3 Mbps | Λήψη σε μέγεθος εικόνας κατάλληλο για ανέβασμα στο Διαδίκτυο.

Παρατήρηση

- Εάν επιλέγετε μέγεθος εικόνας [VGA] κατά τη λήψη ταινιών, προκύπτει εικόνα τηλεφωτογραφίας.

Πίσω στην κορυφή