Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > DRO

## DRO

Σε λειτουργία Αυτόματου προγράμματος ή Λήψης με χειροκίνητη έκθεση, η κάμερα αναλύει το σκηνικό που θα φωτογραφηθεί και διορθώνει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση για να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας.
Το DRO σημαίνει "Dynamic Range Optimizer" (Βελτιστοποιητής δυναμικού εύρους), μια λειτουργία που βελτιστοποιεί αυτόματα τη διαφορά μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών σημείων μιας εικόνας.

1. MENU (DRO) επιθυμητή λειτουργία

| (Όχι) | Δεν προσαρμόζεται.
| (DRO standard) | Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και αντίθεση των εικόνων.
| (DRO plus) | Προσαρμόζει αυτόματα και έντονα τη φωτεινότητα και την αντίθεση εικόνων.

Παρατηρήσεις

- Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν διορθώσεις.

- Μόνο το [ISO AUTO] ή τιμές από [ISO 80] έως [ISO 800] μπορούν να ρυθμιστούν για την τιμή ISO όταν είναι ρυθμισμένο το [DRO plus].

Πίσω στην κορυφή