Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Λειτουργία φωτομέτρου

## Λειτουργία φωτομέτρου

Επιλέγει τη λειτουργία φωτομέτρου που ρυθμίζει ποιο μέρος του θέματος πρέπει να μετρηθεί για να καθορίσει την έκθεση.

1. MENU (Λειτουργία φωτομέτρου) επιθυμητή λειτουργία

| (Πολλαπλή) | Διαιρεί σε πολλαπλές περιοχές και μετρά κάθε περιοχή. Η κάμερα καθορίζει μια καλά ισορροπημένη έκθεση (Φωτομέτρηση πολλαπλών προτύπων).
| (Κεντρική) | Μετράει το κέντρο της εικόνας και καθορίζει την έκθεση βάσει της φωτεινότητας του θέματος σε εκείνο το σημείο (Κεντρικά ζυγισμένη φωτομέτρηση).
| (Σημειακή) | Ευθυγραμμίστε τα σταυρονήματα σημειακής φωτομέτρησης στο θέμα για τη μέτρηση ενός τμήματος του θέματος (σημειακή φωτομέτρηση). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν το θέμα είναι φωτισμένο από πίσω ή όταν υπάρχει έντονη αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου.

Παρατηρήσεις

- Σε λειτουργία ταινίας, δεν μπορείτε να επιλέξετε [Σημειακή].

- Αν ρυθμίσετε το [Λειτουργία φωτομέτρου] σε οτιδήποτε εκτός από [Πολλαπλή], η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή