Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε Αυτόματο πρόγραμμα, Λήψη με χειροκίνητη έκθεση ή (Προηγμένη λήψη αθλητικών) στην Επιλογή σκηνικού.

1. MENU (ISO) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| ////// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα αν αυξήσετε την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό).

Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι μια διαβάθμιση ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που ενσωματώνει έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί η θολότητα.
Παρόλα αυτά, η εικόνα τείνει να βγαίνει συγκεχυμένη.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο εξομαλυμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να βγει πιο σκοτεινή.
Συμβουλές για να αποφεύγετε θολές εικόνες
Παρότι η κάμερα είναι σταθερή, το θέμα κινείται κατά την έκθεση και η λήψη είναι θολή όταν πατάτε το κουμπί του κλείστρου. Το κούνημα κάμερας μειώνεται αυτόματα, αλλά η λειτουργία δεν μειώνει αποτελεσματικά τη θολότητα του θέματος. Η θολότητα του θέματος προκύπτει συχνά σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας του κλείστρου.
Σε αυτή την περίπτωση, τραβήξτε τις φωτογραφίες έχοντας υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να γίνει η ταχύτητα του κλείστρου πιο γρήγορη.

- Επιλέξτε λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού.

Παρατηρήσεις

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε [ISO AUTO] σε λειτουργία Λήψης με χειροκίνητη έκθεση.

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις ISO που είναι διαφορετικές από [ISO AUTO], [ISO 80] έως [ISO 800] στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν επιλεγεί η λειτουργία ριπής/οριοθέτησης

- Όταν η επιλογή σκηνικού είναι ρυθμισμένη στο (Προηγμένη λήψη αθλητικών)

- Όταν το [DRO] είναι ρυθμισμένο σε [DRO plus].

Πίσω στην κορυφή