Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Toma con exposición

## Toma con exposición

Puede tomar imágenes con su exposición favorita ajustando manualmente la velocidad de obturación y el valor de la abertura.

1. Ajuste el dial de modo a (Toma con exposición).

1. Pulse del botón de control.

1. Seleccione la velocidad de obturación y la abertura (valor F) utilizando el botón de control.

Botón de control | Característica
| Volver
| Velocidad de obturación
| Abertura (valor F)

- Seleccione una velocidad de obturación de 1/1 600 s (segundo) a 30 s (segundo).

- Cuando el zoom está ajustado completamente a W, se puede seleccionar una abertura de F3,5 o F8 (cuando se utiliza con el filtro ND (Densidad neutra) interno).
  Cuando el zoom está ajustado completamente a T, se puede seleccionar una abertura de F5,5 o F13 (cuando se utiliza con el filtro ND (Densidad neutra) interno).

1. Pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

Ajuste de la velocidad de obturación y la abertura (valor F)
La diferencia entre los ajustes (A) y la exposición apropiada estimada por la cámara aparece como valor EV (B) en la pantalla.

- 0EV es el valor estimado por la cámara como el más apropiado.

- Cuando la velocidad de obturación es de un s (segundo) o más lenta, la velocidad de obturación se indica mediante [”], por ejemplo, [1”].

- Cuando ajuste una velocidad de obturación más lenta, se recomienda utilizar un trípode para evitar los efectos de vibración.

- Cuando la velocidad de obturación se vuelva más lenta de una cierta velocidad, se activará automáticamente la función Obturación lenta con reducción de ruido (NR) para reducir el ruido de imagen, y aparecerá en la pantalla.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará tiempo procesar los datos.

Notas

- Si no se obtiene una exposición apropiada con sus ajustes, los indicadores de valor de ajuste en la pantalla parpadearán cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad. Puede tomar la imagen en esta condición, pero se recomienda volver a ajustar la exposición.

- El modo flash está ajustado a [Activar] o [Desactivar].

- No se puede seleccionar la velocidad de obturación y la abertura (valor F) cuando el autodisparador está ajustado a [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas].

- Es posible que no pueda ajustar algunas funciones o elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación” [Detalles] y “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Volver al principio