Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvien katseleminen televisiosta > Kuvan katselu teräväpiirto-TV:stä (HD) > Kuvan katselu HD-TV:stä käyttämällä teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen)

## Kuvan katselu HD-TV:stä käyttämällä teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen)

Liitä kamera teräväpiirtotelevisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen). Käytä Type3a-yhteensopivaa teräväpiirtoliitäntäkaapelia (myydään erikseen).

1. Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.

1. Kiinnitä muunnossovitin (D) teräväpiirtoliitäntäkaapeliin (C) (myydään erikseen) ja liitä kamera teräväpiirtoiseen HD-televisioon sopivalla kaapelilla.

A: KOMPONENTTIVIDEOTULO
B: ÄÄNI
C: Teräväpiirtoliitäntäkaapeli (myydään erikseen)
D: Muunnossovitin (muunnossovitin toimitetaan Type3a-yhteensopivan teräväpiirtoliitäntäkaapelin (myydään erikseen) mukana).
E: Monikäyttöliitin

1. Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.

1. Kytke kameraan virta painamalla (toisto) -painiketta.

Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon. Valitse haluamasi kuva painamalla ohjauspainiketta.
PhotoTV HD
Tämä kamera on yhteensopiva PhotoTV HD -standardin kanssa.
Liittämällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivan TV:n teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen) videosignaalin lähettämiseksi HD(1080i)-muodossa päästään nauttimaan valokuvista aivan uudella tavalla huikeina teräväpiirtokuvina.

- PhotoTV HD mahdollistaa hienojen rakenteiden ja värien yksityiskohtaisen ja valokuvamaisen toiston.

- TV:n asetus täytyy muuttaa. Katso lisätietoja television käyttöohjeista.

Huomautuksia

- Kuvia ei voi toistaa TV-lähdön aikana, jos on valittu Helppo-tila.

- [VGA]-kuvakoossa otettuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.

- Kun kuvataan videoita, kun kamera ja TV on liitetty teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (myydään erikseen), kuvattavaa kuvaa ei näytetä televisiossa.

- Valitse ennen tämän toiminnon käyttämistä MENU (Asetukset) (Pääasetukset) ja valitse [HD(1080i)] kohdassa [COMPONENT].

- Kun käytät kameraa ulkomailla, videolähtösignaali on ehkä vaihdettava vastaamaan paikallisessa televisiojärjestelmässä käytettävää signaalityyppiä. [Tietoja]

Liittyvä aihe
COMPONENT
Takaisin ylös