Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Haarukointiasetukset

## Haarukointiasetukset

Voit asettaa haarukointikuvaustyypin. Haarukointikuvaustilassa voit ottaa 3 kuvan sarjan eri asetuksilla. Voit valita sopivimman kuvan jälkeenpäin.

1. MENU (Haarukointiasetukset) haluttu tila

| (Pois) | Ei käytä haarukkakuvausta.
| (EXP±0,3) | Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotus muuttuu seuraavassa järjestyksessä: kirkas, normaali ja tumma. Mitä suurempi haarukointivälin arvo, sitä suurempi valotusarvon muutos.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Valkotasap.) | Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valkotasapaino muuttuu seuraavassa järjestyksessä: nykyinen värisävy, kohti sinistä ja kohti punaista. Jos [Valkotasap.]-asetukseksi valitaan muu kuin [Auto], värisävy siirtyy valitun valkotasapainon mukaan.

Huomautuksia

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös