Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Videoiden kuvausaika

## Videoiden kuvausaika

Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Nämä ovat kaikkien videotiedostojen kokonaisajat. Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan. Videotiedoston maksimikoko on noin 2 Gt.
(h (tunti), m (minuutti), s (sekunti))

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 27 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
1280x720(hieno) | — | 25 m (20 m) | 55 m (40 m) | 1 h 50 m (1 h 20 m) | 3 h 40 m (2 h 45 m) | 7 h 25 m (5 h 30 m)
1280x720(vakio) | — | 40 m (25 m) | 1 h 20 m (55 m) | 2 h 40 m (1 h 50 m) | 5 h 25 m (3 h 40 m) | 10 h 50 m (7 h 25 m)
VGA | 1 m (45 s) | 1 h 20 m (1 h) | 2 h 40 m (2 h) | 5 h 25 m (4 h) | 10 h 50 m (8 h 5 m) | 21 h 45 m (16 h 20 m)

Numero kohdassa ( ) on minimitallennusaika.
Huomaa

- Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska kamerassa on VBR (muuttuva bittinopeus), joka säätää automaattisesti kuvanlaatua kuvausolosuhteiden mukaan. Nopeasti liikkuvaa kohdetta tallennettaessa kuva on tarkempi mutta tallennusaika on lyhyempi, koska tallennukseen tarvitaan enemmän muistia. Tallennusaika voi vaihdella myös kuvausolosuhteiden, kohteen tai kuvan kokoasetusten mukaan.

Takaisin ylös