Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > DRO

## DRO

En mode Programme Auto ou Prise de vue expo. manuelle, l’appareil analyse la scène de prise de vue et corrige automatiquement la luminosité et le contraste pour améliorer la qualité d’image.
DRO est l’abréviation de « Dynamic Range Optimizer », une fonction qui optimise automatiquement la différence entre les parties claires et sombres d’une image.

1. MENU (DRO) le mode souhaité

| (Désact) | Pas d’ajustement.
| (DRO standard) | Ajuste automatiquement la luminosité et le contraste des images.
| (DRO plus) | Ajuste automatiquement et fortement la luminosité et le contraste des images.

Remarques

- Selon les conditions de prise de vue, il peut être impossible d’obtenir des effets de correction.

- Seulement [ISO AUTO] ou des valeurs d’[ISO 80] à [ISO 800] peuvent être réglés pour la valeur ISO lorsque [DRO plus] est spécifié.

Haut