Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage sur écran à l’aide de DISP (Réglages affichage sur écran) de la touche de commande.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique
| Sélection scène
| Sélecteur de mode (Auto Intelligent/Programme Auto/Prise de vue expo. manuelle/Panorama par balayage/Mode Film)
| Icône de Reconnaissance de scène
| Balance des blancs
| Mode de mesure
| Avertissement de vibrations
| Atténuation yeux fermés
| Reconnaissance de scène
| Réglages Rafale
| Prise de vue Bracketing
| Réglage Bracketing
| DRO
| Effet peau douce
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Verrouillage AE/AF
ISO400 | Numéro ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F3.5 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Mise au point

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
100min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Illuminateur d’assistance AF
| Mode flash
| Atténuation des yeux rouges
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Détection de visage
| Avertissement Fichier dans base données plein/Erreur fichier dans base données
| Destination
| Avertissement de surchauffe
| Cadre du télémètre AF
| Fils de réticule du spotmètre
| Histogramme
ENR Veille | Enregistrement d’un film/Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture
| Mode de visualisation
| Réglages TransferJet

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2011 1 1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro d’image/Nombre d’images enregistrées dans l’intervalle de dates, le dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Changement de dossier
| Mode de mesure
| Mode flash
| Balance des blancs
ISO400 | Numéro ISO
| Avertissement Fichier dans base données plein/Erreur fichier dans base données

Affichage | Indication
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
+2.0EV | Valeur d’exposition
500 | Vitesse d’obturation
F3.5 | Valeur d’ouverture
| Lecture
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Histogramme apparaît lorsque l’affichage d’histogramme est désactivé.
| Volume

Haut