Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > DISP (Réglages affichage sur écran)

## DISP (Réglages affichage sur écran)

Histogramme

1. Appuyez sur DISP (Réglages affichage sur écran) de la touche de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

| (Image seule) | En Mode film, permet de régler l’écran sur la luminosité standard et d’afficher seulement les images.
| (Clair + Image seule) | Permet d’éclaircir l’écran et d’afficher seulement les images.
| (Clair + Données exposition) | Permet d’éclaircir l’écran et d’afficher les informations. Les données Exif et un histogramme pour l’image enregistrée sont aussi affichés.
| (Clair) | Permet d’éclaircir l’écran et d’afficher les informations.
| (Normal) | Permet de régler l’écran sur la luminosité standard et d’afficher les informations.

Remarque

- Si vous visualisez des images sous une forte lumière extérieure, augmentez la luminosité de l’écran. Dans ce cas, la charge de la batterie peut toutefois diminuer plus rapidement.

### Histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la luminosité d’une image. L’affichage graphique indique une image claire lorsqu’il est décalé vers la droite (A), et une image sombre lorsqu’il est décalé vers la gauche (B).

1. Appuyez sur DISP (Réglages affichage sur écran) de la touche de commande, puis sélectionnez [Clair + Données exposition].

Remarques

- L’histogramme apparaît aussi lors de la lecture d’une image unique, mais vous ne pouvez pas régler l’exposition.

- L’histogramme n’apparaît pas lors de :

- L’enregistrement/lecture de films

- La visualisation d’images à orientation verticale

- Le pivotement d’images fixes

- La prise de vue en mode Panorama par balayage

- La visualisation d’images prises en Panorama par balayage

- Une grande différence entre l’histogramme affiché pendant la prise de vue et la lecture peut se produire lorsque :

- Le flash se déclenche.

- La vitesse d’obturation est lente ou rapide.

- Il se peut que l’histogramme n’apparaisse pas pour des images enregistrées avec d’autres appareils.

Haut