Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Promjena postavki > Glavne postavke > COMPONENT

## COMPONENT

Odabire vrstu izlaznog videosignala između SD ili HD (1080i) sukladno tipu TV prijemnika koji priključite na fotoaparat pomoću HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno).
Koristite Type3a-kompatibilan HD izlazni adapterski kabel (prodaje se zasebno).

1. MENU (Postavke) (Glavne postavke) [COMPONENT] željeni mod

| HD(1080i) | Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata s TV prijemnikom koji može prikazivati 1080i HD signal.
| SD | Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata s TV uređajem koji ne može prikazivati HD(1080i) signal.

Napomena

- Kad snimate videozapise dok su fotoaparat i TV spojeni putem HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno), slika koja se snima se ne prikazuje na TV-u.

Natrag na vrh