Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Óvintézkedések/A fényképezőgépről > Óvintézkedések > Akkumulátortöltő

## Akkumulátortöltő

- Kizárólag NP-BG1 vagy NP-FG1 típusú akkumulátoregység (másféle nem) tölthető az akkumulátortöltővel (mellékelt). Ha a meghatározott fajtától eltérő akkumulátorokat kísérel meg feltölteni, azok kifolyhatnak, túlmelegedhetnek vagy felrobbanhatnak, ami áramütés és égési sérülés veszélyét hordozza.

- Vegye ki a feltöltött akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből. Ha a feltöltött akkumulátoregység benne marad a töltőben, az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

- A mellékelt akkumulátortöltő CHARGE lámpája többféleképpen villoghat:

- Gyors villogás: A lámpa folyamatosan ki- és bekapcsol körülbelül 0,15 másodperces időközönként.

- Lassú villogás: A lámpa folyamatosan ki- és bekapcsol körülbelül 1,5 másodperces időközönként.

- Ha a CHARGE lámpa gyorsan villog, vegye ki az éppen töltött akkumulátoregységet, majd helyezze vissza az akkumulátortöltőbe úgy, hogy az akkumulátoregység a helyére kattanjon. Ha a CHARGE lámpa ismételten gyorsan villog, az az akkumulátor hibáját jelezheti, illetve azt, hogy a meghatározott típustól eltérő akkumulátoregységet helyezett a készülékbe. Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a meghatározott típusú-e. Ha a behelyezett akkumulátor a meghatározott típusú, távolítsa el az akkumulátoregységet, és helyezzen be egy új vagy másik egységet az akkumulátortöltő működésének ellenőrzéséhez. Amennyiben az akkumulátortöltő megfelelően működik, az akkumulátor valószínűleg meghibásodott.

- Mikor a CHARGE lámpa lassan villog, jelzi, hogy az akkumulátortöltő ideiglenesen leáll, és készenléti állapotba lép. Az akkumulátortöltő megszakítja a töltést, és automatikusan készenléti állapotba lép, mikor a hőmérséklet a javasolt működési tartományon kívül esik. Mikor a hőmérséklet visszatér a megfelelő tartományba, az akkumulátortöltő folytatja az akkumulátor feltöltését, és a CHARGE lámpa újból felgyullad. Az akkumulátoregységet 10°C és 30°C környezeti hőmérséklet között javasoljuk feltölteni.

Vissza a tetejére