Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Impostazioni raffica

## Impostazioni raffica

È possibile selezionare Singola (Immagine singola) o Raffica come il modo di ripresa.

1. MENU (Impostazioni raffica) modo desiderato

| (Singola) | La fotocamera riprende un’immagine singola.
| (Raffica) | La fotocamera riprende fino a 100 fotogrammi continui in una raffica quando si mantiene premuto il pulsante di scatto.

Note

- [Flash] è impostato su [Disattivato].

- Quando si registra con l’autoscatto, viene registrata solo una singola immagine.

- L’intervallo di registrazione risulta maggiore, a seconda dell’impostazione per la dimensione dell’immagine.

- [Mes. fuoco], [Bil. bianco], e [EV] sono regolati per la prima immagine e queste impostazioni sono anche usate per le altre immagini.

- Quando il livello della batteria è basso o quando la memoria interna o una scheda memoria è piena, la raffica si interrompe.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Torna all’inizio