Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Autoscatto

## Autoscatto

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

1. Premere (Autoscatto) sul tasto di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

| (Spento) | Non usa l’autoscatto.
| (10 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e un segnale acustico suona finché l’otturatore funziona. Per annullare, premere di nuovo .
| (2 sec) | Imposta l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi.
| (Autoritratto una persona) | Imposta l’autoscatto sull’autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, un segnale acustico suona e l’otturatore funziona dopo 2 secondi.
| (Autoritratto due persone)

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “Vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente nelle condizioni di luce bassa o di velocità lenta dell’otturatore, come quelle presenti nel modo (Ritr. crepusc.) o (Crepuscolo).
In tal caso, riprendere tenendo presente i seguenti suggerimenti.

- Riprendere usando l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e dare stabilità alla fotocamera tenendo saldamente le braccia sui fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

- Usare un treppiede o collocare la fotocamera su una superficie piana per tenere ferma la fotocamera.

Nota

- Potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi, così il viso viene riflesso nello schermo LCD. La fotocamera rileva i soggetti e poi l’otturatore entra in funzione. La fotocamera determina la composizione ottimale ed impedisce che i visi siano tagliati dallo schermo LCD. Non muovere la fotocamera dopo che il segnale acustico suona.

- È anche possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Torna all’inizio