Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > DRO

## DRO

Nel modo di Programm. automatica o di Ripr. con esp. manuale, la fotocamera analizza la scena di ripresa e corregge automaticamente la luminosità e il contrasto per migliorare la qualità dell’immagine.
DRO sta per “Dynamic Range Optimizer”, una funzione che ottimizza automaticamente la differenza tra le parti chiare e scure di un’immagine.

1. MENU (DRO) modo desiderato

| (Spento) | Non regola.
| (DRO standard) | Regola automaticamente la luminosità e il contrasto delle immagini.
| (DRO plus) | Regola automaticamente e molto la luminosità e il contrasto dell’immagine.

Note

- A seconda delle condizioni di ripresa, potrebbe non essere possibile ottenere gli effetti di correzione.

- Solo [ISO AUTO] o i valori da [ISO 80] a [ISO 800] possono essere impostati per il valore ISO quando [DRO plus] è impostato.

Torna all’inizio