Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > DISP (Impost. display schermo)

## DISP (Impost. display schermo)

Istogramma

1. Premere DISP (Impost. display schermo) sul tasto di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con il tasto di controllo.

| (Solo immagine) | Nel Modo filmato, imposta lo schermo sulla luminosità standard e visualizza solo le immagini.
| (Luminoso + Solo immagine) | Aumenta la luminosità dello schermo e visualizza solo le immagini.
| (Luminoso + Dati esposiz.) | Aumenta la luminosità dello schermo e visualizza le informazioni. Si visualizzano anche i dati Exif e un istogramma per l’immagine registrata.
| (Luminoso) | Aumenta la luminosità dello schermo e visualizza le informazioni.
| (Normale) | Imposta lo schermo sulla luminosità standard e visualizza le informazioni.

Nota

- Se si guardano le immagini con la luce esterna luminosa, aumentare la luminosità dello schermo. Tuttavia, l’energia della batteria potrebbe diminuire più rapidamente in tale condizione.

### Istogramma

Un istogramma è un grafico che mostra la luminosità di un’immagine. Il display del grafico indica un’immagine luminosa quando è asimmetrico verso il lato destro (A) e un’immagine scura quando è asimmetrico verso il lato sinistro (B).

1. Premere DISP (Impost. display schermo) sul tasto di controllo, quindi selezionare [Luminoso + Dati esposiz.].

Note

- L’istogramma appare anche quando si riproduce un’immagine singola, ma non è possibile regolare l’esposizione.

- L’istogramma non appare quando:

- Si registrano/si riproducono i filmati

- Si guardano le immagini con orientamento verticale

- Si ruotano i fermi immagine

- Si riprende con il modo di Panorama in movimento

- Si guardano le immagini riprese con Panorama in movimento

- Potrebbe verificarsi una grande differenza nell’istogramma visualizzato durante la ripresa e la riproduzione quando:

- Il flash lampeggia.

- La velocità dell’otturatore è lenta o rapida.

- L’istogramma potrebbe non apparire per le immagini registrate usando altre fotocamere.

Torna all’inizio