Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dim. imm./Dimens. imm. panorama

## Dim. imm./Dimens. imm. panorama

Dimensione dell’immagine quando si riprendono i fermi immagine
Dimensione dell’immagine nel Modo facile
Dimensione dell’immagine quando si riprende il panorama in movimento
Dimensione dell’immagine quando si riprendono i filmati.
La dimensione dell’immagine determina la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta un’immagine.
Maggiore è la dimensione dell’immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione dell’immagine, più immagini possono essere registrate.

1. MENU (Dim. imm.)/ (Dimens. imm. panorama) dimensione desiderata

“Qualità dell’immagine” e “dimensione dell’immagine”
Un’immagine digitale è composta da una serie di piccoli punti denominati pixel.
Se contiene molti pixel (A) , l’immagine si ingrandisce, ci vuole più memoria e l’immagine si visualizza ben dettagliatamente. La “dimensione dell’immagine” è indicata dal numero di pixel. Anche se non è possibile vedere le differenze sullo schermo della fotocamera, i dettagli precisi e il tempo di elaborazione dei dati variano quando si stampa o si visualizza l’immagine su uno schermo del computer.

1. Dimensione dell’immagine: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Dimensione dell’immagine: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Molti pixel
(Buona qualità dell’immagine e dimensione grande del file)
Pochi pixel
(Qualità scadente dell’immagine, ma dimensione piccola del file)

### Dimensione dell’immagine quando si riprendono i fermi immagine

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso | Numero di immagini | Stampa
| (4608×3456) | Per stampe fino al formato A3+ | Inferiore Maggiore | Fine Scadente
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Per le stampe da 10×15 cm fino al formato A4
| (640×480) | Per gli allegati e-mail
| (4608×2592) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3 | Inferiore Maggiore | Fine Scadente
| (1920×1080) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

Nota

- Quando si stampano i fermi immagine registrati con un rapporto di aspetto 16:9 o le immagini panoramiche, entrambi i bordi potrebbero essere tagliati.

### Dimensione dell’immagine nel Modo facile

| Grande | Riprende le immagini nel formato [16M].
| Piccola | Riprende le immagini nel formato [5M].

### Dimensione dell’immagine quando si riprende il panorama in movimento

| (Standard) (Orizzontale: 4912 × 1080) (Verticale: 3424 × 1920) | Riprende le immagini usando la dimensione standard.
| (Ampia) (Orizzontale: 7152 × 1080) (Verticale: 4912 × 1920) | Riprende le immagini usando la dimensione ampia.

### Dimensione dell’immagine quando si riprendono i filmati.

Maggiore è la dimensione dell’immagine del filmato, superiore sarà la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati usati al secondo (velocità di trasmissione media), più uniforme sarà l’immagine di riproduzione.
I filmati ripresi con questa fotocamera vengono registrati nel formato MPEG-4, a circa 30 fotogrammi al secondo, nel modo progressivo, con audio AAC, in formato mp4.

| Dimensione dell’immagine del filmato | Velocità di trasmissione media | Note per l’uso
| 1280x720(Fine) | 9 Mbps | Riprende i filmati di massima qualità per la visualizzazione su TV ad alta definizione.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbps | Riprende i filmati di qualità standard per la visualizzazione su TV ad alta definizione.
| VGA | 3 Mbps | Riprende una dimensione di immagine adatta per il caricamento su WEB.

Nota

- Risulta un’immagine telefoto se la dimensione di immagine [VGA] viene selezionata quando si riprendono i filmati.

Torna all’inizio