Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone del modo di ripresa
Elenco delle icone del modo di visione
Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare il display sullo schermo usando DISP (Impost. display schermo) sul tasto di controllo.

### Elenco delle icone del modo di ripresa

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panoramica
| Selezione scena
| Manopola del modo (Intelligente autom./Programm. automatica/Ripr. con esp. manuale/ Panorama in movimento/Modo filmato)
| Icona di Identificazione scena
| Bilanciamento del bianco
| Modo di misurazione esposimetrica
| Avvertimento per la vibrazione
| Riduzione occhi chiusi
| Identificazione scena
| Impostazioni raffica
| Ripresa con bracketing
| Impostazione bracketing
| DRO
| Effetto pelle morbida
| Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi
1.4 | Scala dello zoom

Display | Indicazione
| Blocco AE/AF
ISO400 | Numero ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
+2.0EV | Valore di esposizione
| Messa a fuoco

Display | Indicazione
| Cartella di registrazione
96 | Numero di immagini registrabili
100min | Tempo registrabile
| Supporto di registrazione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Display del modo Eye-Fi
| Illuminatore AF
| Modo del flash
| Riduzione degli occhi rossi
| Carica del flash

Display | Indicazione
| Autoscatto
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Rilevamento visi
| Avviso per file di database pieno/errore del file di database
| Destinazione
| Avvertimento di surriscaldamento
| Quadro del telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale
| Istogramma
REGIST. Attesa | Registrazione di un filmato/Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)

### Elenco delle icone del modo di visione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Dimensione dell’immagine/Dimensione dell’immagine panoramica
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione
| Modo visione
| Impostazioni di TransferJet

Display | Indicazione
101-0012 | Numero della cartella-del file
2011 1 1 9:30 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero di immagine/Numero di immagini registrate nella gamma data, nella cartella selezionata
| Supporto di riproduzione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Display del modo Eye-Fi
| Cambiamento di cartella
| Modo di misurazione esposimetrica
| Modo del flash
| Bilanciamento del bianco
ISO400 | Numero ISO
| Avviso per file di database pieno/errore del file di database

Display | Indicazione
C:32:00 | Display di autodiagnosi
+2.0EV | Valore di esposizione
500 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
| Riproduzione
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| Istogramma Appare quando il display dell’istogramma è disabilitato.
| Volume

Torna all’inizio