Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Foutcodes en meldingen > Meldingen

## Meldingen

Als een van de onderstaande meldingen wordt afgebeeld, voert u de vermelde instructies uit.

- De accu is bijna leeg. Laad de accu onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of het type accu, kan de indicator knipperen ondanks dat er nog lading voor 5 minuten of 10 minuten gebruiksduur resteert.

Gebruik uitsluitend een geschikte batterij

- De geplaatste accu is niet de accu NP-BG1 (bijgeleverd) of NP-FG1 (los verkrijgbaar).

Systeemfout

- Schakel de camera uit en weer in.

De camera is oververhit
Laat de camera eerst afkoelen

- De temperatuur in de camera is opgelopen. De voeding kan automatisch worden uitgeschakeld of het kan onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen. Laat de camera liggen op een koele plaats totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Fout van intern geheugen

- Schakel de camera uit en weer in.

Plaats de geheugenkaart opnieuw

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

- De aansluitpunten van de geheugenkaart zijn vuil.

- De geheugenkaart is beschadigd.

Verkeerd type geheugenkaart

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

Met geheugenkaart is opnemen en weergeven misschien onmogelijk

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

Fout bij formatteren intern geheugen
Fout bij formatteren geheugenkaart

- Formatteer het medium opnieuw. [Details]

Geheugenkaart vergrendeld

- U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de stand LOCK. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.

Geheugenkaart voor alleen-lezen

- De camera kan geen beelden opnemen of wissen op deze geheugenkaart.

Geen beelden beschikbaar

- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgenomen in het interne geheugen.

- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgeslagen in deze map van de geheugenkaart.

Er zijn geen stilstaande beelden

- De geselecteerde map of datum bevat geen bestand dat kan worden weergegeven in een diavoorstelling.

Bestand gevonden dat niet herkend werd

- U probeert een map te wissen waarin een bestand zit dat niet kan worden weergegeven met deze camera. Wis het bestand op de computer en wis daarna de map.

Mapfout

- Een map met dezelfde drie cijfers aan het begin van de naam bestaat reeds op de geheugenkaart (bijvoorbeeld: 123MSDCF en 123ABCDE). Kies een andere map [Details], of maak een andere map aan [Details].

Kan geen mappen meer maken

- Een map waarvan de naam begint met "999" bestaat reeds op de geheugenkaart. U kunt in dat geval geen mappen meer aanmaken.

Inhoud map weggooien

- U probeert een map te wissen waarin één of meerdere bestanden zitten. Wis eerst alle bestanden en wis daarna de map.

Map is beschermd

- U probeert een map te wissen die op de computer beveiligd is als ‘alleen lezen’.

Kan bestand niet weergeven

- Tijdens het weergeven van het beeld is een fout opgetreden.
  Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die op een andere camera werden opgenomen.

Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen.

- U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld als de opnamemap op de camera. Selecteer een andere map. [Details]

Bestandsbeveiliging

- Schakel de beveiliging uit. [Details]

Te groot beeldformaat

- U probeert een beeld weer te geven met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.

Kan gezicht voor bewerken niet vinden

- Het kan onmogelijk zijn het beeld bij te werken afhankelijk van het beeld.

(Trillingswaarschuwing-indicator)

- Door onvoldoende licht, is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de camera op een statief om camerabewegingen te voorkomen.

1280x720 (Fijn) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart
1280x720 (Standaard) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart

- Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), een "Memory Stick PRO-HG Duo" of een SD-geheugenkaart (klasse 4 of sneller) te gebruiken.

Schakel uit en weer in

- De lens is defect.

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd

- Maximaal 10 bestanden kunnen worden geselecteerd bij gebruik van [TransferJet].

- Maximaal 100 bestanden kunnen worden geselecteerd bij gebruik van [Meerdere beelden].

- U kunt -afdrukmarkering toevoegen aan maximaal 999 bestanden.

Fout tijdens weergeven van muziek

- Wis het muziekbestand of vervang het door een normaal muziekbestand.

- Voer [Muziek verwijder.] uit en download daarna een nieuw muziekbestand.

Muziekgeheugen-formatteringsfout

- Voer [Muziek verwijder.] uit.

Bediening kan niet worden uitge- voerd voor niet-onderst. bestanden

- Verwerking en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd voor beeldbestanden die zijn bewerkt op een computer, of beelden die werden opgenomen op een andere camera.

Voorbereiden beelddatabasebestand Een moment geduld a. u. b.

- De camera herstelt de datuminformatie, enz., in gevallen waarin beelden werden gewist op een computer, enz.

- Het noodzakelijke beelddatabasebestand wordt aangemaakt nadat de geheugenkaart is geformatteerd.

- Het aantal beelden is hoger dan het aantal waarvoor in het databasebestand gegevensbeheer door de camera mogelijk is. Om meer beelden in het beelddatabasebestand te kunnen registreren, wist u eerst beelden in de [Datumweergave].

- Het is niet mogelijk om op te nemen in het beelddatabasebestand van de camera, of om weer te geven in de [Datumweergave]. Gebruik het softwareprogramma "PMB" om van alle beelden een reservekopie te maken op een computer, en gebruik het ook om de geheugenkaart of het interne geheugen te herstellen.

Fout van beelddatabasebestand
Kan niet herstellen

- Importeer alle beelden in de computer met het softwareprogramma "PMB", en formatteer de geheugenkaart of het interne geheugen. [Details]
  Om de beelden weer op de camera weer te geven, exporteert u de geïmporteerde beelden naar de camera met behulp van "PMB".

Opnamefunctie is niet beschikbaar
vanwege hoge interne temperatuur

- De temperatuur in de camera is opgelopen. U kunt geen beelden opnemen totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Het opnemen is gestopt vanwege
verhoogde temperatuur in camera

- Het opnemen is gestopt omdat tijdens het opnemen van bewegende beelden de temperatuur in de camera is opgelopen. Wacht totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

- Wanneer u gedurende een langere tijd bewegende beelden opneemt, loopt de temperatuur in de camera op. Stop in dat geval met het opnemen van bewegende beelden.

Verbinding mislukt

- Controleer de TransferJet-ontvangstpoort en probeer nogmaals de gegevens goed over te brengen. [Details]

Sommige bestanden werden niet verzonden
Sommige bestanden werden niet ontvangen

- De communicatie werd afgebroken tijdens het overbrengen van de gegevens, of het overbrengen werd afgebroken omdat het geheugen in het apparaat vol is geraakt. Controleer de beschikbare geheugencapaciteit en probeer nogmaals de gegevens over te brengen met TransferJet.

- Het kan onmogelijk zijn het beeld te ontvangen afhankelijk van het beeld.

Terug naar boven