Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > ISO

## ISO

U kunt de lichtgevoeligheid instellen wanneer de camera in de automatische programmafunctie, de opnamefunctie met handmatige belichting, of de scènekeuzefunctie (Geavanceerde sportopname) staat.

1. MENU (ISO) gewenste functie

| (Autom.) | Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.
| ////// | U kunt voorkomen dat beelden opgenomen in donkere plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te stellen).

ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen-belichtingsindex)
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden verschillend zijn afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere sluitertijd in te stellen om wazige beelden te voorkomen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Echter, als de belichting onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.
Tips om wazige beelden te voorkomen
Ondanks dat de camera stil wordt gehouden, kan het onderwerp bewegen tijdens de belichtingstijd nadat op de ontspanknop is gedrukt, waardoor het onderwerp wazig wordt opgenomen. De camerabewegingen worden automatisch verminderd, echter, deze functie kan de onderwerpbewegingen niet effectief verminderen. Onderwerpbeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden.
In dergelijke gevallen houdt u bij het opnemen de onderstaande tips in gedachten.

- Selecteer een hogere ISO-gevoeligheid zodat de sluitertijd korter wordt.

- Selecteer (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie.

Opmerkingen

- U kunt [ISO AUTO] niet selecteren in de opnamefunctie met handmatige belichting.

- U kunt geen andere ISO-instellingen selecteren dan [ISO AUTO], [ISO 80] tot [ISO 800] in de volgende gevallen:

- Als de Burst-/Bracket-functie is ingesteld

- Als de scènekeuzefunctie is ingesteld op (Geavanceerde sportopname)

- Wanneer [DRO] is ingesteld op [DRO plus].

Terug naar boven