Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > DRO

## DRO

In de automatisch programmafunctie of de opnamefunctie met handmatige belichting analyseert de camera de opnamescène en corrigeert de camera de helderheid en het contrast automatisch om de beeldkwaliteit te verhogen.
DRO is de afkorting van "Dynamic Range Optimizer" (optimalisatie van dynamisch bereik), een functie die automatisch het verschil tussen lichte en donkere delen van een beeld optimaliseert.

1. MENU (DRO) gewenste functie

| (Uit) | Hiermee wordt niets ingesteld.
| (DRO standard) | Hiermee kunt u de helderheid en het contrast van de beelden automatisch instellen.
| (DRO plus) | Hiermee kunt u de helderheid en het contrast van de beelden automatisch en sterk instellen.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de opnameomstandigheden, kan het onmogelijk zijn het beeld te corrigeren.

- Als [DRO plus] is ingesteld, kan de ISO-gevoeligheid alleen worden ingesteld op [ISO AUTO] en waarden van [ISO 80] tot en met [ISO 800].

Terug naar boven