Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
Hiermee kunt u de schermweergave veranderen met behulp van DISP (Scherminstellingen) op de besturingsknop.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat
| Scènekeuze
| Functiekeuzeknop (slim automatisch/automatisch programma/opnemen met handmatige belichting/panorama door beweging/bewegende beelden)
| Pictogram van scèneherkenning
| Witbalans
| Lichtmeetfunctie
| Trillingswaarschuwing
| Dichte-ogenvermindering
| Scèneherkenning
| Burstinstellingen
| Bracket-opname
| Bracket-instelling
| DRO
| Zachte-huideffect
| Lach-herkenningsgevoeligheidindicator
1.4 | Zoomvergroting

Indicator | Betekenis
| AE/AF-vergrendelingsindicator
ISO400 | ISO-nummer
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Scherpstellen

Indicator | Betekenis
| Opnamemap
96 | Aantal opneembare beelden
100Min | Opneembare tijd
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Eye-Fi-functie-indicators
| AF Illuminator
| Flitsfunctie
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| Opladen flitser

Indicator | Betekenis
| Zelfontspanner
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Gezichtsherkenning
| Databasebestand is vol/Databasebestand-foutmelding
| Bestemming
| Oververhittingswaarschuwing
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie
| Histogram
OPNMN. Standby | Standby/opnemen van bewegende beelden
0:12 | Opnametijd (min:sec)

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Beeldformaat/Panorama-beeldformaat
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Weergavezoom
| Weergavefunctie
| TransferJet-instellingen

Indicator | Betekenis
101-0012 | Map-bestandsnummer
2011 1 1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld

Indicator | Betekenis
| Weergavemap
12/12 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in datumbereik, de geselecteerde map
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Eye-Fi-functie-indicators
| Map veranderen
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
ISO400 | ISO-nummer
| Databasebestand is vol/Databasebestand-foutmelding

Indicator | Betekenis
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
+2.0EV | Belichtingswaarde
500 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
| Weergeven
| Weergavebalk
00:00:12 | Teller
| Histogram wordt afgebeeld als de histogramweergave is uitgeschakeld.
| Volumeniveau

Terug naar boven