Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Beeldformaat/Panoramisch-beeldformaat

## Beeldformaat/Panoramisch-beeldformaat

Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden
Beeldformaat in de eenvoudig-functie
Beeldformaat bij het opnemen in de functie panorama door beweging
Beeldformaat bij het opnemen van bewegende beelden
Het beeldformaat bepaalt de grootte van het beeldbestand dat wordt opgenomen wanneer u een beeld opneemt.
Hoe groter het beeldformaat, hoe nauwkeuriger de gereproduceerde details bij het afdrukken op een groot papierformaat. Hoe kleiner het beeldformaat, hoe meer beelden opgenomen kunnen worden.

1. MENU (Beeldformaat)/ (Panoramisch-beeldformaat) gewenst formaat

Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes, genaamd pixels.
Als een beeld uit veel pixels (A) bestaat, zal het beeld groot zijn, meer geheugenruimte in beslag nemen, en met scherpe details worden weergegeven. Het "Beeldformaat" wordt aangegeven met het aantal pixels. Ondanks dat u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien, verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of weergegeven op een computerscherm.

1. Beeldformaat: 16M

4608 pixels × 3456 pixels = 15.925.248 pixels

1. Beeldformaat: VGA

640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
Veel pixels
(Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)
Weinig pixels
(Lage beeldkwaliteit en klein bestand)

### Beeldformaat bij het opnemen van stilstaande beelden

| Beeldformaat | Aanwijzingen voor gebruik | Aantal beelden | Afdrukken
| (4608×3456) | Voor afdrukken tot max. A3+-formaat | Minder Meer | Fijn Grof
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Voor afdrukken van 10×15 cm tot en met A4-formaat
| (640Ч480) | Voor e-mailbijlagen
| (4608×2592) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie en afdrukken tot A3-formaat | Minder Meer | Fijn Grof
| (1920×1080) | Voor weergeven op een high-definitiontelevisie

Opmerking

- Als u stilstaande beelden die zijn opgenomen met beeldverhouding 16:9 of panoramabeelden afdrukt, kunnen beide zijranden worden afgeknipt.

### Beeldformaat in de eenvoudig-functie

| Groot | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [16M].
| Klein | De beelden worden opgenomen in het beeldformaat [5M].

### Beeldformaat bij het opnemen in de functie panorama door beweging

| (Standaard) (Horizontaal: 4912 × 1080) (Verticaal: 3424 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in standaardformaat.
| (Breed) (Horizontaal: 7152 × 1080) (Verticaal: 4912 × 1920) | Hiermee neemt u beelden op in breedbeeldformaat.

### Beeldformaat bij het opnemen van bewegende beelden

Hoe groter het bewegend-beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe vloeiender het weergavebeeld.
Deze camera neemt bewegende beelden op in het MPEG-4 formaat, met ongeveer 30 velden per seconde in de progressieve functie, met AAC-geluid in het mp4-formaat.

| Videoformaat | Gemiddelde bitsnelheid | Aanwijzingen voor gebruik
| 1280x720 (Fijn) | 9 Mbps | Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen in de hoogste beeldkwaliteit, voor weergave op een high-definitiontelevisie.
| 1280x720 (Standaard) | 6 Mbps | Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen in de standaard beeldkwaliteit, voor weergave op een high-definitiontelevisie.
| VGA | 3 Mbps | Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen die geschikt zijn voor uploaden naar het web.

Opmerking

- Wanneer voor het opnemen van bewegende beelden het beeldformaat [VGA] is geselecteerd, wordt een telefotobeeld verkregen.

Terug naar boven