Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Hovedinnstillinger > COMPONENT

## COMPONENT

Velger enten SD eller HD (1080i) som videoutgangssignal, i samsvar med den TV-en du har koblet til kameraet med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat).
Bruk en Type3a-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges separat).

1. MENU (Innst.) (Hovedinnstillinger) [COMPONENT] ønsket modus

| HD(1080i) | Velg dette alternativet for å koble kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) som er 1080i-kompatibel.
| SD | Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en TV som ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.

Merk

- Når du tar opp film mens kameraet og en TV er sammenkoblet med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat), vil bildet som tas ikke vises på TV-en.

Til toppen