Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu)

## DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu)

Histogram

1. Naciśnij DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na przycisku sterowania.

1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.

| (Tylko obraz) | W trybie filmu ustawia ekran na standardową jasność i wyświetla tylko obrazy.
| (Jasny + Tylko obraz) | Rozjaśnia ekran i wyświetla tylko obrazy.
| (Jasny + Dane naświetlenia) | Rozjaśnia ekran i wyświetla informacje. Wyświetlane są również dane EXIF zapisanego zdjęcia oraz histogram.
| (Jasny) | Rozjaśnia ekran i wyświetla informacje.
| (Norma) | Nastawia ekran na standardową jasność i wyświetla informacje.

Uwaga

- Jeżeli oglądasz obrazy w jasnym świetle w plenerze, zwiększ jasność ekranu. Weź jednak pod uwagę, że energia baterii wyczerpie się szybciej w tych warunkach.

### Histogram

Histogram to wykres pokazujący jasność obrazu. Wykres wskazuje jasny obraz, gdy większość szczytów leży po prawej stronie (A) oraz ciemny obraz, gdy większość jest po lewej stronie (B).

1. Naciśnij DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na pokrętle sterowania, a następnie wybierz [Jasny + Dane naświetlenia].

Uwagi

- Histogram pojawia się również podczas odtwarzania pojedynczego obrazu, ale nie można wtedy zmieniać ekspozycji.

- Histogram nie pojawia się, gdy:

- Trwa nagrywanie/odtwarzanie filmów

- Oglądane są obrazy pionowe

- Zdjęcia są obracane

- Wykonywane są zdjęcia w trybie rozległej panoramy

- Przeglądane są zdjęcia wykonane w trybie rozległej panoramy

- Duża różnica w histogramie wyświetlanym podczas wykonywania i odtwarzania zdjęcia może wystąpić, gdy:

- Miga lampa błyskowa.

- Szybkość migawki jest wysoka lub niska.

- Histogram może nie pojawić się w przypadku zdjęć zapisanych przy użyciu innych aparatów.

Powrót do początku