Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Nastawienie trybu REC > Fot. z ręczną reg. naświetlenia

## Fot. z ręczną reg. naświetlenia

Możesz wykonywać zdjęcia stosując wybraną przez siebie ekspozycję, ręcznie nastawiając szybkość migawki i liczbę przysłony.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Fot. z ręczną reg. naświetlenia).

1. Naciśnij na przycisku sterowania.

1. Ustaw szybkość migawki i liczbę przysłony (wartość F) przy użyciu przycisku sterującego.

Przycisk sterowania | Funkcja
| Powrót
| Czas otwarcia migawki
| Liczba przysłony (wartość F)

- Wybierz szybkość migawki w zakresie od 1/1600 sek. do 30 sek.

- Gdy zoom ustawiony jest do końca na W, można wybrać liczbę przysłony F3,5 lub F8 (z wykorzystaniem wewnętrznego filtra neutralnego ND).
  Gdy zoom ustawiony jest do końca na T, można wybrać liczbę przysłony F5,5 lub F13 (z wykorzystaniem wewnętrznego filtra neutralnego ND).

1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie szybkości migawki i liczby przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawieniami (A) i właściwą ekspozycją oszacowaną przez aparat pojawia się na wyświetlaczu jako wartość EV (B).

- 0EV to wartość określona przez aparat jako najodpowiedniejsza.

- Gdy szybkość migawki wynosi jedną sekundę lub więcej, wskazywana jest przez [”], na przykład [1”].

- Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

- Gdy szybkość migawki przekroczy pewien ustalony poziom, automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów NR, a na wyświetlaczu pojawia się .

- Przy niższych prędkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Uwagi

- Jeśli ustawienia nie pozwalają uzyskać odpowiedniej ekspozycji, po wciśnięciu przycisku migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zaleca się zmianę ustawień ekspozycji.

- Ustawienie lampy błyskowej to [Włącz] lub [Wyłącz].

- Nie można wybrać szybkości migawki i liczby przysłony, gdy samowyzwalacz jest ustawiony w trybie [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportet z 2 osobami].

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku