Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Mensagens

## Mensagens

Se aparecerem as seguintes mensagens, siga as instruções.

- O nível da bateria é baixo. Carregue imediatamente o pack de baterias. Dependendo das condições de utilização ou tipo do pack de baterias, o indicador pode piscar mesmo se houver 5 minutos a 10 minutos de tempo restante na bateria.

Para usar só com bateria compatível

- A bateria inserida não é um pack de baterias NP-BG1 (fornecido) ou NP-FG1 (vendido separadamente).

Erro de sistema

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Sobreaquecimento da câmara
Deixar arrefecer

- A temperatura da câmara subiu. A alimentação pode desligar automaticamente ou pode ser incapaz de gravar filmes. Deixe a câmara num local fresco até a temperatura descer.

Erro na memória interna

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Reinsira o cartão memória

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

- A secção do terminal do cartão de memória está suja.

- O cartão de memória está danificado.

Erro tipo cartão memória

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

Este cartão memória pode não gravar ou reproduzir

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

Erro de formatação da memória interna
Erro de formatação do cartão memória

- Formate o meio outra vez. [Detalhes]

Cartão memória bloqueado

- Está a usar o cartão de memória com a patilha de protecção contra escrita e esta está colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Cartão de memória só de leitura

- A câmara não pode gravar ou apagar imagens neste cartão de memória.

Sem imagens

- Nenhuma das imagens que podem ser reproduzidas foi gravada na memória interna.

- Nenhuma das imagens que podem ser reproduzidas foi gravadas nesta pasta do cartão de memória.

Sem imagens fixas

- A pasta ou data seleccionada não contém um ficheiro que pode ser reproduzido numa apresentação de slides.

Arquivo encontrado que não foi reconhecido

- Tentou apagar uma pasta que contém um ficheiro que não pode ser reproduzido nesta câmara. Apague o ficheiro num computador e depois apague a pasta.

Erro pasta

- Uma pasta com os mesmos três primeiros dígitos já existe no cartão de memória (por exemplo: 123MSDCF e 123ABCDE). Seleccione outra pasta [Detalhes] ou crie uma pasta nova [Detalhes].

Não pode criar mais pastas

- A pasta com um nome a começar por “999” existe no cartão de memória. Neste caso não consegue criar pastas.

Esvaziar conteúdos da pasta

- Tentou apagar uma pasta que contém um ou mais ficheiros. Apague todos os ficheiros e depois apague a pasta.

Pasta protegida

- Tentou apagar uma pasta protegida como só de leitura no computador.

Não consegue mostrar arquivo

- Ocorreu um erro enquanto a imagem estava a ser reproduzida.
  Não há garantias para reprodução nesta câmara de arquivos com imagens que foram processadas num computador ou imagens fotografadas usando outras câmaras.

Pasta só de leitura

- Seleccionou uma pasta que não pode ser definida como pasta de gravação na câmara. Seleccione outra pasta. [Detalhes]

Arquivo protegido

- Liberte a protecção. [Detalhes]

Tam. imag. ultrap.

- Está a reproduzir uma imagem com tamanho que não pode ser reproduzido na câmara.

Incapaz de detectar cara para retoque

- Pode não ser capaz de retocar a imagem dependendo da imagem.

(Indicador de aviso de vibração)

- Pode ocorrer vibração da câmara devido a luz insuficiente. Use o flash ou monte a câmara num tripé para a fixar.

1280x720 (Qualidade) não é suportado com este cartão memória
1280x720 (Normal) não é suportado com este cartão memória

- Para gravar filmes, recomenda-se que use um “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), um “Memory Stick PRO-HG Duo” ou um cartão de memória SD (Classe 4 ou superior).

Desligar e ligar novamente

- A lente funciona mal.

Máximo de imagens seleccionadas

- Pode seleccionar até 10 arquivos quando usar [TransferJet].

- Pode seleccionar até 100 arquivos quando usar [Múltiplas Imagens].

- Pode adicionar marcas (Ordem de impressão) até 999 arquivos.

Erro de Música

- Apague o ficheiro de música ou substitua-o por um ficheiro de música comum.

- Execute [Esvaziar Música] e transfira um ficheiro de música novo.

Erro de formatação de música

- Execute [Esvaziar Música].

Operação não pode ser executada em arquivos não suportados

- O processamento e outras funções de edição da câmara não podem ser executados em arquivos de imagem que tenham sido processados usando um computador ou imagens que foram gravadas com outras câmaras.

A preparar Ficheiro Base Dados Imag Aguardar

- A câmara restaura as informações de data, etc. no caso de apagar imagens do PC, etc.

- O Ficheiro de Base Dados Imag. é criado depois de formatar o cartão de memória.

- O número de imagens excede o total que é possível para gestão de datas num ficheiro de base de dados na câmara. Para registar imagens adicionais no Ficheiro Base Dados Imag., apague as imagens em [Vista de Data].

- Não é possível gravar no Ficheiro Base Dados Imag. da câmara nem reproduzir usando [Vista de Data]. Utilize “PMB” para fazer cópia de segurança de todas as imagens para um PC e para restaurar um cartão de memória ou memória interna.

Erro Ficheiro da Base de Dados Imag.
Não pode recuperar

- Importe todas as imagens para um computador usando o “PMB” e formate o cartão de memória ou a memória interna. [Detalhes]
  Para visualizar as imagens outra vez na câmara, exporte para a câmara as imagens importadas usando o “PMB”.

Função de gravação indisponível
devido a temperatura interna alta

- A temperatura da câmara subiu. Não é possível gravar imagens até que a temperatura diminua.

A gravação parou devido a
maior temperatura da câmara

- A gravação foi interrompida devido a um aumento de temperatura durante a gravação do filme. Aguarde até a temperatura baixar.

- A temperatura da câmara aumenta ao gravar filmes durante um período prolongado de tempo. Se isto acontecer, pare de gravar filmes.

Ligação falhou

- Verifique a porta de recepção TransferJet e transfira os dados correctamente. [Detalhes]

Alguns arquivos não foram enviados
Alguns arquivos não foram recebidos

- A comunicação foi interrompida durante a transferência de imagens ou a transferência foi interrompida porque a memória está cheia. Verifique a capacidade de memória disponível e tente transferir dados usando TransferJet outra vez.

- Pode não ser capaz de receber a imagem dependendo da imagem.

Voltar ao topo