Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > ISO

## ISO

Reglează sensibilitatea luminoasă atunci când aparatul foto este în modul Programare auto, Fotografiere cu exp. manuală sau (Înreg. avansată sport) în modul Selectare scenă.

1. MENU (ISO) modul dorit

| (Auto) | Setează automat sensibilitatea ISO.
| ////// | Puteţi reduce neclaritatea imaginilor în locurile întunecate sau datorată subiecţilor în mişcare mărind sensibilitatea ISO (alegeţi un număr mai mare).

Reglarea sensibilităţii ISO (Indicele de expunere recomandat)
Sensibilitatea ISO este o indicaţie de viteză pentru mediile de înregistrare care încorporează un senzor de imagine ce receptează lumina. Chiar şi atunci când expunerea este aceeaşi, imaginile diferă în funcţie de sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Înregistrează o imagine luminoasă chiar şi în locurile întunecate, mărind timpul de expunere pentru a reduce neclaritatea.
Cu toate acestea, imaginea tinde să devină ţipătoare.
Sensibilitate ISO redusă
Înregistrează o imagine mai bine prelucrată.
Cu toate acestea, dacă expunerea este insuficientă, imaginea poate deveni mai întunecată.
Indicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
Deşi aparatul foto este nemişcat, subiectul se mişcă în timpul expunerii şi este fotografiat neclar după apăsarea butonului declanşator. Instabilitatea aparatului foto este redusă automat, însă funcţia nu reduce eficient neclaritatea subiectului. Neclaritatea subiectului apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt.
În acest caz, realizaţi fotografiile ţinând cont de următoarele indicaţii.

- Selectaţi o sensibilitate ISO mai mare, pentru ca timpul de expunere să crească.

- Selectaţi modul (Sensibilitate înaltă) în Recunoaştere scenă.

Observaţii

- Nu puteţi selecta [ISO AUTO] în modul Fotografiere cu exp. manuală.

- Nu puteţi selecta alte setări ISO decât [ISO AUTO], [ISO 80] - [ISO 800] în următoarele cazuri:

- Atunci când este selectat modul Rafală/Variaţie expunere

- Atunci când funcţia Selectare scenă este setată la (Înreg. avansată sport)

- Atunci când opţiunea [DRO] este setată la [DRO plus].

Sus